# TULOSTIMEN TILA-ASETUKSET

## Oletusasetukset

Jos tulostat ympäristössä, jossa tulostinajuria ei käytetä (eli tulostat MS-DOS-järjestelmässä tai tietokoneella, johon ei ole asennettu tulostinajuria), aseta yksityiskohtaiset tulostuksen tila-asetukset. ("Estä tyhjän sivun tulostus” -toiminto on kuitenkin käytössä, vaikka PCL-tulostinajuria käytetään.)

###### Asetusten luettelo

Kohta | Asetus
--- | ---
Kopiota | 1–9 999 sarjaa
Suunta | Pysty Vaaka
Oletuspaperikoko | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Oletusarvoinen ulostulotaso | Ladontataso*1 Viimeistelijän Ylätaso Viimeist. Keskitaso Viimeistelijän Alataso Yläkaukalo (1,2) Pinolokero (1,2)
Oletuspaperityyppi | Tavallinen paperi, kirjelomake, esitulostettu, esirei’itetty, kierrätetty, värillinen
Tarkkuuden perusasetus | 600 dpi 600 dpi (korkealuokkainen) 1200 dpi
Estä tyhjän sivun tulostus | (ei ole käytössä) (käytössä)
Viivan paksuus*2 | 0-9
2-puolinen tuloste | 1-puol. 2-puolinen (kirja) 2-puolinen (Lehtiö)
Moniotostulostus*3 | Moniotos 1 otos 2 otos 4 otos 8 otos
Asettelu Vasemmalta oikealle*4 Oikealta vasemmalle*4 Ylävasemmalta oikealle*5 Yläoikealta alas*5 Yläoikealta vasemmalle*5 Yläoikealta alas*5
Sovita sivulle*6 | (Sovita sivulle käytössä) (Sovita sivulle ei ole käytössä)
ULOSTULO | (Tulosta sarja kerrallaan käytössä) (Tulosta sarja kerrallaan ei ole käytössä) (Aseta ennen työtä) Paperikaukalo: Tasot 1 - 8, ohisyöttötaso, syöttäjä (ylempi/alempi) (Älä aseta ennen työtä) (Aseta työn jälkeen) Paperikaukalo: Tasot 1 - 8, ohisyöttötaso, syöttäjä (ylempi/alempi) (Älä aseta työn jälkeen) Niitin sijainti*1: Ei mitään, 1 Niitti taakse, 2 niittiä, 2 Niittiä (Yläreuna) (Vino nidonta)*1 (Ei vino nidonta)*1 (Rei’itys käytössä) (Rei’itys ei ole käytössä)
Taitto | Ota päälle Pois
Vihkotaitto Z-taitto Kaks.taitto haitari kaks.taitto Yks. taitto
Trimmausmäärän asetukset | 2,0–20,0 mm
PIKATIEDOSTO | (Tietojen tallentaminen pikatiedostotilassa) (Ei tietojen tallentamista pikatiedostotilassa)

*1 Jos satulanidontaviimeistelijä (50 arkin nidonta) tai viimeistelijä (50 arkin nidonta) on asennettu
*2 Tällä asetuksella voi säätää vektorigrafiikan viivan paksuutta. Tätä asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa CAD-käyttöä ja muuta erikoiskäyttöä lukuun ottamatta. Jos ”0” on valittu, kaikki viivat tulostetaan 1 pisteen levyisinä.
*3 Tässä toiminnossa voi käyttää seuraavia paperikokoja: A3, B4 ja A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11". (Tämä toiminto ei välttämättä toimi joidenkin tulostusmenetelmien kanssa.)
*4 Voidaan valita, kun 2 otos on valittu.
*5 Voidaan valita, kun 4 tai 8 otos on valittu.
*6 Toimii vain PDF-, JPEG- ja TIFF-tiedostoja tulostettaessa.

- Kun tulostuksessa käytetään tulostinajuria, tulostinajuriasetukset ohittavat tulostimen tila-asetukset.
- Näyttö vaihtelee asennettujen oheislaitteiden mukaan.

## PCL-asetukset

Tällä toiminnolla asetetaan PCL-ympäristön merkistön asetukset, fontit ja rivinvaihtokoodi.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus | Asetus
--- | --- | ---
PCL-merkistön asetus | Määritä tulostuksessa käytettävä merkistö. | Valittavana on 35 asetusta
PCL-fonttiasetus | Valitse tulostusfontti. | Sisäinen fontti Laajennettu Fontti (Sisäisten fonttien luettelo, kun laajennettuja fontteja ei ole asennettu.)
PCL-rivinvaihtokoodi | Asetuksella valitaan, miten tulostin reagoi vastaanottaessaan rivinvaihtokomennon. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4 leveä | Kun tämä asetus on otettu käyttöön, A4 (8-1/2" × 11") -kokoiselle paperille tulostetaan 80 merkkiä/rivi 10 pisteen fontilla. (Kun tämä asetus on poistettu käytöstä, riville voi tulostaa enintään 78 merkkiä.) | (käytössä) (ei ole käytössä)

## PostScript-asetukset

Jos PostScript-tulostuksessa tapahtuu virhe, nämä asetukset määrittävät, tulostetaanko virheilmoitus ja vastaanotetaanko PostScript-tiedot binaarimuotoisina.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus | Asetus
--- | --- | ---
Tulosta PS-virhetiedot | Jos PS (PostScript) -virhe tapahtuu PostScript-tulostuksen aikana, asetus määrittää tulostetaanko virheilmoitus. | (käytössä) (ei ole käytössä)
Binaarikäsittely | PostScript-tiedot vastaanotetaan binaarimuotoisina. | (käytössä) (ei ole käytössä)

Takaisin ylös