# SKANNAUKSEN KUVANLAADUN MÄÄRITTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Voit määrittää tarkkuuden alkuperäisen ominaisuuksien mukaan ottamalla huomioon esimerkiksi tekstin tai valokuvan, tekstin koon ja kuvan tummuuden.
Tarkkuusasetus

Perusasetukset | Valitse tämä asetus, kun alkuperäisessä on normaalikokoista tekstiä.
Fine | Valitse tämä asetus, kun alkuperäisessä on pientä tekstiä tai kaavioita, joissa on ohuita viivoja. Laite skannaa alkuperäisasiakirjan kaksinkertaisella tarkkuudella [Vakio]-asetukseen verrattuna.
Super Fine | Valitse tämä asetus, kun alkuperäisessä on monimutkaisia kuvia tai kaavioita. Tällä asetuksella saadaan laadukkaampi kuva kuin [Fine]-asetuksella.
Ultra Fine | Valitse tämä asetus, kun alkuperäisessä on monimutkaisia kuvia tai kaavioita. Tämä asetus antaa parhaan kuvanlaadun. Lähetys kuitenkin kestää kauemmin kuin muita asetuksia käytettäessä.

Kun alkuperäinen on valokuva tai värillinen alkuperäisasiakirja, jossa on värin tummuusasteita, aseta [Half Tone] -valintaruudun asetukseksi , niin kuvasta tulee selkeämpi kuin käytettäessä pelkästään [Fine]-, [Super Fine]- tai [Ultra Fine] -asetusta. (Half Tone (puolisävy) -asetusta ei voi valita käytettäessä Vakio-asetusta.)

- Kun käytät automaattista syöttölaitetta, tarkkuusasetusta ei voi muuttaa skannauksen aloittamisen jälkeen. (Jos kuitenkin on valittu ”Työn Kokoaminen” tai ”Esikatseluasetus”, tarkkuus on vaihdettavissa aina, kun uusi alkuperäiserä lisätään.)
- Kun lähetetään faksi käyttämällä [Ultra Fine]-, [Super Fine]- tai [Fine]-tarkkuutta, käytössä on alhaisempi tarkkuus, jos vastaanottavassa laitteessa ei ole käytettävissä valittua tarkkuutta.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Tarkkuus]-näppäintä.

2. #### Kosketa halutun tarkkuuden näppäintä.

   Koskettamalla [Half Tone] -valintaruutua voit määrittää puolisävyn, kun [Fine], [Super Fine] tai [Ultra Fine] on valittu.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

Takaisin ylös