# VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN

## Yleiskatsaus

Jos laite ei voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, koska paperi tai väriaine on loppunut, faksit voidaan edelleenlähettää toiseen faksilaitteeseen. Tallenna vastaanottaja valitsemalla asetustilassa [Aseta datan edelleenlähetyksen puhelinnumero].

- Jos jotkin eteenpäin lähetettävän faksin sivut tulostettiin onnistuneesti, vain sivut joita ei tulostettu, lähetetään eteenpäin.
- Edelleenlähetetystä faksista tulee faksilähetystyö. Jos siirto ei tapahdu, koska siirto peruutettiin tai tapahtui virhe, faksi pysyy muistissa, kunnes se voidaan tulostaa.
- Kaikki vastaanotetut faksit, joita ei voi tulostaa, lähetetään edelleen. Huomaa kuitenkin, että luottamukselliseen F-koodin muistilokeroon vastaanotettuja ja tallennettuja fakseja ei voi lähettää edelleen.

###### Vastaanottajan tallentaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Vastaanottoasetukset] → [Aseta datan edelleenlähetyksen puhelinnumero].

## Toiminta

1. #### Kosketa [Asetukset]-näppäintä kotinäytössä.

2. #### Valitse [Järjestelmäasetukset] ja kosketa [Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetys] -näppäintä.

3. #### Käynnistä tietojen lähettäminen edelleen koskettamalla [Suorita]-näppäintä "Faksiasetusten" kohdassa "Lähetä vastaanotetut tiedot edelleen"

   Jos salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus on otettu käyttöön. Näppäile salasana numeronäppäimillä, niin voit aloittaa lähettämisen eteenpäin.
   - SALASANALLA SUOJATUN FAKSIN TULOSTAMINEN (VASTAANOTETUN TULOSTUSDATAN PITOASETUS)

Takaisin ylös