# VALOTUSLASIN KÄYTTÖ FAKSIN LÄHETTÄMISEEN MUISTILÄHETYSTILASSA

## Yleiskatsaus

Skannattujen alkuperäisten tallentamista laitteen muistiin ennen niiden lähettämistä kutsutaan "muistilähetykseksi".
Tässä osassa selitetään, miten alkuperäinen skannataan valotuslasia käyttäen ja miten tiedot lähetetään muistilähetystoiminnolla.

- Jos laitteessa on käynnissä oleva faksityö automaattisen toimenpiteen suorittamisen aikana, faksi lähetetään, kun käynnissä oleva työ on valmis.
- Jos muisti täyttyy alkuperäisasiakirjoja skannattaessa, näkyviin tulee viesti ja lähetys peruutetaan.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen valotuslasille

   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä kohteen faksinumero.

   - KOHDENUMERO KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Faksattaessa monisivuista alkuperäistä toista alkuperäisten asetus- ja skannausmenettelyn vaiheet.
   Koskettamalla [Toiminnon tarkastus] -näppäintä voi tarvittaessa muuttaa kunkin skannattavan alkuperäisasiakirjan sivun valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa. Jos Muut-toiminnoissa on valittu 2->1 tai korttitoiminto ja skannaat alkuperäisasiakirjan parillista sivua, voit muuttaa vain valotusta.

4. #### Kosketa [Luku Loppu] -näppäintä.

   Laite piippaa.
   Avaa automaattinen asiakirjan syöttölaite ja poista alkuperäinen.

   Kun skannaus on valmis, "Työ tallennettu." -viesti ja työn valvontanumero tulevat näkyviin. Tämä numero tallennetaan toimintaraporttiin ja kuvan lähetyksen toimintaraporttiin. Numeron avulla voi tarkistaa faksitöitä.
   - KUVAN LÄHETYKSEN TOIMINTARAPORTTIEN TULOSTAMINEN

   ###### Lähetyksen peruuttaminen:

   Pysäytä työ koskettamalla [Peruuta] -näppäintä ja kosketa sitten [Luku loppu] -näppäintä.

Takaisin ylös