# TYÖLUETTELON LUKU

## Yleiskatsaus

Työluettelo tulee näkyviin, kun kosketetaan kosketuspaneelin [Työn tila] -näppäintä.
Tässä osassa kuvataan työluettelossa näkyviä kuvakkeita ja ”Tila”-kohdassa näytettyjä viestejä.

### Työtyyppiä osoittava kuvakkeet

| Tulostustyö (RGB/CMYK) |  | Kopiotyö
| Skannaus sähköpostiin -työ |  | Skannaus FTP:lle -työ
| Skannaus verkkokansioon -työ |  | Skannaus työpöydälle -työ
| Faksilähetystyö |  | Faksin vastaanottotyö
| PC-faksi-lähetystyö |  | Internet-faksilähetystyö (myös Suora SMTP)
| PC-I-faksi-lähetystyö |  | Internet-faksin vastaanottotyö (myös suora SMTP)
| Tandemkopiointi- tai -tulostustyö |  | Skannaa kiintolevylle -toiminnolla tallennetun tiedoston uudelleentulostustyö
| OSA-skannaustyö |  | Sarjalähetystyö* Saapuvien reititystyö
|  |  | Useiden (yhdeksi tiedostoksi ryhmiteltyjen) tiedostojen uudelleentulostus

* Tämä näkyy monitila-sarjalähetyksessä.

### Viestit kohdassa "Tila"

#### Työ käynnissä

Näyttö | Tila
--- | ---
"Tulostaa" | Tulostyö käynnissä
"Kopioi" | Kopiointityö käynnissä
"Kytkee" | Kytkee
"Lähettää" | Lähettää
"Vastaanottaa" | Vastaanottaa
"Puh" | Puhuminen ulkoisella puhelimella
"Pysäytetty" | Työ on pysäytetty
"FAST" | FAST-tiedonsiirto meneillään
"Väri loppu" | Väriaine loppunut
"Ei Paperia" | Ei paperia
"Tukos" | Paperitukos
"Odottaa" | Odottaa
"Lämpenee" | Lämpenee
"Raja" | Tiliraja on saavutettu
"Virhe" | Työn suorituksen aikana tapahtui virhe

#### Varattu työ

Näyttö | Tila
--- | ---
"Odottaa" | Työ odottaa suorittamista
"Yritä uud." | Työtä yritetään suorittaa uudelleen tiedonsiirtovirheen tai muun ongelman vuoksi
"Rap. odotus" | Odotetaan Internet-faksilähetyksen vahvistamista
Näytetään päivämäärä ja aika | Ajastettu työn lähetys (määritetty aika näytetään)

#### Valmis työ

Näyttö | Tila
--- | ---
"OK" | Normaali päätös
"Lähetys OK" | Lähetys onnistui
"Muistissa" | Faksi on vastaanotettu mutta sitä ei ole tulostettu Vastaanotettuja tietoja (kutakin sivua) ei ole tulostettu tai lähetetty edelleen (vastaanotettuja tietoja ei ole poistettu)
"Vast.otettu" | Vastaanotetun faksin tiedot on tulostettu Faksi on vastaanotettu Vastaanotetut tiedot (jokainen tiedosto) on tallennettu
"Eteenpäin OK" | Vastaanotetut tiedot / vastaanotetut tiedot (kaikki tiedostot) on lähetetty edelleen
"FAST" | FAST-tiedonsiirto meneillään
"Pysäytetty" | Työ pysäytettiin
"Poista" | Vastaanotetut tiedot poistettiin kuvan tarkistusnäytössä
"Onnistuneiden lähetysten osoitteiden lukumäärä / Kaikki osoitteet OK" | Sarjalähetyksen, sarjapollauksen tai saapuvan tiedon reititystoiminnon suoritus. Jos lähetys kolmeen kohteeseen onnistui, esiin tulee viesti "003/005 OK".
"Ei vastaa" | Virhe tapahtui, koska osoite ei vastannut
"Varattu" | Virhe tapahtui, koska vastaanottaja oli varattu
"OK raportti" | Saatiin ilmoitus onnistuneesta vastaanottamisesta
"Virherap." | Saatiin ilmoitus toimitusvirheestä
"Ei raporttia" | Toimitusvahvistuksen aikakatkaisu
"Vast.otettu" | Jokin muu sähköposti kuin Internet-faksi vastaanotettu
"Hylkää vastaanotto" | Faksin lähettäjän faksit on estetty faksien estotoiminnolla
"NGxxxxxx" | Lähetys tai vastaanotto ei onnistunut tiedonsiirtovirheen vuoksi (xxxxxx vastaa 6-numeroista virhekoodia).
"Virhe" | Työn suorituksen aikana tapahtui virhe

Takaisin ylös