# TYHJIEN SIVUJEN POISTAMINEN LÄHETYKSESTÄ (TYHJÄN SIVUN OHITUS)

## Yleiskatsaus

Jos alkuperäisessä on tyhjiä sivuja, toiminto ohittaa ne ja lähettää vain muut sivut.
Skannattaessa alkuperäisasiakirjaa, jonka toinen puoli on tyhjä, laite ohittaa tyhjät sivut 2-puolisessa lähetyksessä.

- Jos sarjalähetykset lähetetään osoitteisiin, joihin sisältyy myös faksi- ja Internet-faksiosoitteita, toimintoa käytetään vain skannaustilaosoitteisiin.
- Joissakin alkuperäisissä saatetaan epähuomiossa tunnistaa tyhjiksi sivuja, jotka eivät ole tyhjiä, eikä niitä sen vuoksi lähetetä. Vastaavasti joitakin tyhjiä ei ehkä tunnisteta tyhjiksi ja ne lähetetään.

- Tätä toimintoa ei voi käyttää Internet-faksitilassa.
- Jos [Lähetä sama kuva kuin faksiosoite] -näppäintä (näppäimen nimi on [Lähetä sama kuva kuin I-faksiosoite], jos vain Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu) kosketetaan ja kohteelle on määritetty faksiosoite, tämä toiminto peruuntuu.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Tyhjän sivun ohitus] -näppäintä.

4. #### Kosketa [Ohita tyhjä sivu]- tai [Ohita tyhjä ja musta varjo] -näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Tyhjän sivun ohitusasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

5. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Merkkiääni osoittaa, että skannaus on päättynyt.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

6. #### Tarkista vahvistusviesti ja aloita sitten lähetys koskettamalla [OK]-näppäintä.

   Skannattujen alkuperäisten arkkien lukumäärä tulee näkyviin vahvistusikkunassa kohtaan (A), skannattujen sivujen määrä kohtaan (B) ja lähetettävien sivujen lukumäärä tyhjiä sivuja lukuun ottamatta kohtaan (C). Esimerkiksi, jos viisi alkuperäistä arkkia, jotka sisältävät kaksi tyhjää sivua, skannataan kaksipuolisesti, kohdassa (A) näkyy "5", kohdassa (B) näkyy "10" ja kohdassa (C) näkyy "8".

Takaisin ylös