# VIIMEISTELIJÄ (50 ARKIN NIDONTA)

## Yleiskatsaus

Viimeistelijä sisältää lajittelutoiminnon, joka tulostaa lajitellut paperit ja niputtaa jokaisen paperierän, sekä nitovan lajittelutoiminnon, joka nitoo jokaisen tuloste-erän.
Lisävarusteena saatava rei'itysyksikkö on asennettava, jos tulostettu paperi halutaan rei'ittää.
Viimeistelijä (50 arkin nidonta) voidaan asentaa vain malliin MX-M904.

### Toimintojen nimet

Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Ulostulotaso
Nidotut ja lajitellut tulosteet tulevat tälle tasolle.
Tasoa voi siirtää. Vedä taso esiin, kun tulostat suurikokoiselle paperille (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" ja 8-1/2" × 13").
×
Etukansi
Avaa kansi, kun haluat vaihtaa niittisäiliön tai poistaa niittitukoksen.

- Älä aseta raskaita esineitä viimeistelijän päälle äläkä paina viimeistelijää (50 arkin nidonta) alaspäin.
- Ole varovainen, kun kytket virran ja kun tulostus on käynnissä, sillä taso voi liikkua ylös ja alas.
- Viimeistelijää (50 arkin nidonta) ei voi asentaa samanaikaisesti satulaviimeistelijän kanssa.

### Tarvikkeet

Viimeistelijässä (50 arkin nidonta) on käytettävä seuraavaa niittikasettia:
Niittikasetti (noin 5 000 niittiä kasettia kohden × kolme kasettia) AR-SC2

### Kasetin vaihto

Kun niittikasetista loppuvat niitit, käyttöpaneeliin avautuu asiasta ilmoittava viesti. Vaihda niittikasetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. #### Avaa kansi.

2. #### Vedä yksikkö ulos.

   Vedä yksikkö ulos hitaasti, kunnes se pysähtyy.

3. #### Poista niittikotelo.

   Tartu niittikotelon vihreään osaan ja vedä niittikoteloa alaspäin.

4. #### Vapauta niittikotelon kannen lukko

   Vedä ylempää yksikköä ylöspäin samalla, kun pidät kiinni niittikotelosta molemmilta puolilta.

   Jos kotelossa on edelleen niittejä, lukkoa ei voi vapauttaa.

5. #### Irrota niittikasetti.

6. #### Aseta uusi niittikasetti paikalleen

   Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

   Älä poista sinettiä kasetista, ennen kuin asetat kasetin koteloon.

7. #### Paina niittikotelo lujasti takaisin paikalleen

8. #### Vedä niittejä pidättelevä sinetti suoraan ulos

9. #### Asenna niittikotelo.

   Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

10. #### Työnnä niittiyksikköä sisäänpäin.

11. #### Sulje kansi.

Takaisin ylös