# VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE JA LAITTEEN KÄYNNISTYS UUDELLEEN

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, miten laitteen virta kytketään päälle ja pois päältä ja miten laite käynnistetään uudelleen.
Kahden virtakytkimen käyttö: vasemmassa alakulmassa etukannen sisäpuolella on päävirtakytkin ja käyttöpaneelissa [Virta]-painike.

## Toiminta

### Virran kytkeminen

Kytke päävirtakatkaisin ""-asentoon.
Kun vihreä virran merkkivalo syttyy, paina [VIRTA]-painiketta.

### Virran katkaiseminen

Katkaise virta painamalla [VIRTA]-painiketta ja paina sitten päävirtakytkin ""-asentoon.

### Laitteen uudelleenkäynnistäminen

Jotta eräät asetukset tulisivat voimaan, laite on käynnistettävä uudelleen. Käynnistä laite uudelleen kosketuspaneelin ohjeiden mukaan (katkaise virta painamalla [VIRTA]-painiketta ja kytke sitten virta takaisin painamalla sitä uudelleen).

- Kun käytät faksi- tai Internet-faksi-toimintoa, pidä päävirtakytkin aina ""-asennossa.
- Jotta eräät asetukset tulisivat voimaan, laite on käynnistettävä uudelleen. Eräissä laitteen tiloissa uudelleenkäynnistäminen [VIRTA]-painikkeella ei ehkä tuo asetuksia voimaan. Katkaise virta tällöin päävirtakytkimestä ja kytke se sitten uudelleen.

- Kun katkaiset virran päävirtakytkimestä, paina käyttöpaneelin [VIRTA]-painiketta ja käännä sitten päävirtakytkin ""-asentoon.
  Sähkökatkon sattuessa kytke laitteeseen uudelleen virta ja katkaise se sitten oikeassa järjestyksessä.
  Jos laitteen päävirta katkaistaan ennen virran katkaisemista [VIRTA]-painikkeella ja laite jätetään tähän tilaan pitkäksi ajaksi, seurauksena voi olla epätavallisia ääniä, kuvanlaadun heikkenemistä ja muita ongelmia.
- Katkaise virta sekä [VIRTA]-painikkeesta että päävirtakytkimestä ja irrota sähköjohto pistorasiasta, jos laitteessa saattaa olla jokin vika, jos ulkona on voimakas ukkosmyrsky tai jos siirrät laitetta.

Takaisin ylös