# FAKSIEN LÄHETYS

## Yleiskatsaus

Vaihtoehtoiset faksin lähettämismenetelmät on kuvattu alla. Valitse tarpeitasi parhaiten vastaava menetelmä.

### Useita alkuperäisiä sisältävän faksin lähettäminen

Käytä automaattista syöttölaitetta.
Alkuperäiset skannataan muistiin ja lähetetään sitten (muistilähetys).
Jos linja on vapaana, monisivuisen alkuperäisen sivut lähetetään skannausjärjestyksessä samanaikaisesti skannausprosessin kanssa (Pikalähetys).

- AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN FAKSAUKSESSA MUISTILÄHETYSTILASSA

###### Faksityön tallentaminen

Jos lähetys ei voi alkaa välittömästi, koska linja on varattu, kaikki sivut skannataan ja tallennetaan muistiin. Jos haluat yrittää lähettää faksia toisen työn ollessa kesken, voit tallentaa faksityön. Voit tarkistaa tallennetun faksityön työn tilanäytöllä.

- TYÖTILANÄYTTÖ

- Jos muisti täyttyy skannattaessa ensimmäistä alkuperäistä sivua, lähetys pysähtyy. Jos muisti täyttyy skannauksen ollessa kesken sen jälkeen, kun ensimmäinen sivu on skannattu, jo skannatut alkuperäiset sivut tallennetaan.
- Kun lähetys on päättynyt, skannatut alkuperäiset tyhjennetään muistista. Käytettäessä asiakirjojen arkistointitoimintoa lähetetty faksi kuitenkin tallennetaan.
  - SKANNATUN ALKUPERÄISEN TALLENTAMINEN
  - SKANNATUN ALKUPERÄISEN TALLENTAMINEN
- Jos työn kokoamistoiminto on käytössä, voit valita automaattisen syöttölaitteen tai valotuslasin alkuperäisen skannausta varten. Tämä lähetysmenetelmä ei välttämättä ole käytössä toiminnosta riippuen.
  - SUUREN SIVUMÄÄRÄN LÄHETYS

Jos linja on varattu tai tapahtuu yhteysvirhe, faksit lähetetään automaattisesti uudelleen oletusasetuksena. Faksityöt tallennetaan automaattisesti (muistilähetys) seuraavissa tilanteissa.

- Laitteen linja on varattu, koska toinen faksityö, jota lähetetöön tai vastaanotetaan, on kesken tai laite on varattu.
- Laitteessa on tallennettu faksityö.
- Yhtä seuraavista toiminnoista käytetään lähetykseen:
  - Sarjalähetys, F-koodilähetys, ajastettu lähetys, 2:n sivun skannaus, kirjan jako, 2->1, korttitoiminto, työn kokoaminen, alkuperäisten määrä.
- Valotuslasia käytetään (paitsi jos kaiutinta käytetään numeron valintaan).

###### Pikalähetysasetuksen poistaminen käytöstä:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Lähetyksen asetukset] → [Pikalähetys].
Jos tämä asetus poistetaan käytöstä, muistilähetys alkaa vasta kun kaikki sivut on skannattu.

### PAKSUN ALKUPERÄISEN TAI KIRJAN SIVUJEN FAKSAAMINEN

Aseta alkuperäinen valotuslasille.

- VALOTUSLASIN KÄYTTÖ FAKSIN LÄHETTÄMISEEN MUISTILÄHETYSTILASSA

- Pikalähetys ei ole käytössä, kun faksi lähetetään valotuslasilta.
- Skannattaessa monisivuista alkuperäistä, skannaa sivut yksi kerrallaan.

### FAKSIN LÄHETTÄMINEN ENNEN TALLENNETTUJA FAKSITÖITÄ

Lähetä faksi suoralähetystilassa. Alkuperäinen lähetetään suoraan vastaanottavaan faksilaitteeseen ilman skannausta muistiin.
Käytettäessä suoralähetystilaa, lähetys alkaa, kun käynnissä oleva lähetys on valmis (ennen tallennettuja faksitöitä).
Lähetä faksi koskettamalla tehtäväpaneelin [Lähetä suoraan] -näppäintä.

- AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN FAKSAUKSESSA SUORALÄHETYSTILASSA
- VALOTUSLASIN KÄYTTÖ FAKSIN LÄHETTÄMISEEN SUORALÄHETYSTILASSA

Kun lähetys suoralähetystilassa on valmis, tila vaihtuu automaattisesti takaisin muistilähetystilaksi.
Suoralähetystilassa [Esikatselu]-näppäin ei ole käytettävissä.
Takaisin ylös