# REI'ITYSYKSIKKÖ (MX-PNX4B)

## Yleiskatsaus

Rei'itysyksikkö voidaan asentaa viimeistelijään (50 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijään (50 arkin nidonta) tulostettavien paperiarkkien rei'ittämistä varten.
Rei'itysyksikön asentaminen edellyttää viimeistelijää (50 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijää (50 arkin nidonta).

### Rei'itysjätteen kerääminen

Rei'itetyksestä muodostuva jäte keräytyy rei'itysjätesäiliöön.
Kerää rei'itysjäte seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. #### Avaa kansi.

2. #### Vedä rei'itysjätesäiliö esille varovasti ja heitä jäte pois.

   Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.

3. #### Aseta rei'itysjätesäiliö takaisin paikalleen.

   Varmista, että rei'itysjätesäiliö asetetaan oikein paikalleen.

4. #### Sulje kansi.

Takaisin ylös