# INTERNET-FAKSIN ASETUKSET

Internet-faksin toiminnot voidaan määrittää.
Vastaanottoasetukset
Internet-faksin vastaanotto
Ottaa käyttöön Internet-faksin vastaanottotoiminnot.
POP3-palvelin
Syötä POP3-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Portin numero
Syötä POP3-palvelimen portin numero. Oletusasetus on portti 110.
POP-tunnistus
Todennusprotokollaa (mukaan lukien APOP) käytetään POP3-palvelimen todennukseen.
Käyttäjänimi
Syötä käyttäjänimi. Internet-faksien vastaanottoa varten vaaditaan erillinen käyttäjätili.
Salasana
Syötä salasana.
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi ja syöttämällä uusi salasana tekstiruutuun.
POP3-yhteyden aikakatkaisu
Määritä aika, jonka jälkeen yhteys POP3-palvelimeen katkaistaan.
Vastaanotettavien tarkistusvälin asetus
Syötä POP3-palvelimen tarkistusten aikaväli.
SSL-käyttöön
Sallii SSL-salatun POP-yhteyden tai TLS-salatun POP-yhteyden STLS-komennolla. Tämä edellyttää, että palvelin tukee SSL-salattua POP-yhteyttä tai STLS-komentoa.
Salli SSL-salattu POP-yhteys asettamalla ”Portin numero” SSL-salatun POP-yhteyden portin numeroksi.
Salli TLS-salattu POP-yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin POP3-yhteyden portin numero.
Yhteystesti
Testaa yhteys POP3-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-painiketta.
Oletusasetukset
Internet-faksin oma nimi ja osoite asetettu
Käytä näitä asetuksia lnternet-faksi-viestinnässä käytettävän lähettäjän nimen ja lähdeosoitteen tallennukseen. Tallennettu lähettäjän nimi ja lähdeosoite tulostetaan vastaanotettavan faksin yläreunaan.
Lähettäjän nimi
Syötä lähettäjän oletusnimi.
Internet-faksin oma osoite
Syötä oletuslähdeosoite.
Suora SMTP -asetukset
Portin numero (vastaanotto)
Syötä suoran SMTP-yhteyden vastaanottavan portin numero. Oletusasetus on portti 25.
Aikakatkaisu
Syötä aikaraja.
Portin numero (lähetys)
Syötä suoran SMTP-yhteyden lähettävän portin numero. Oletusasetus on portti 25.
Aikakatkaisu
Syötä aikaraja.
Takaisin ylös