# TIEDOSTOMUODON MUUTTAMINEN INTERNET-FAKSITILASSA

## Yleiskatsaus

Skannatun kuvan lähettämiseen Internet-faksitilassa käytettävä tiedostomuoto (tiedostotyyppi ja pakkaustila) voidaan muuttaa.
Internet-faksin lähetyksen tiedostomuodoksi asetetaan yleensä [TIFF-F]. Jos osoitteen Internet-faksi ei tue täystilaa (vain yksinkertaisen tilan tuki), valitse [TIFF-S].
Kun [TIFF-S] on valittu, lähetysasetuksilla on seuraavat rajoitukset:

- Tarkkuus: valittavana ovat vaihtoehdot [200x100dpi] ja [200x200dpi].
  Jos [TIFF-S] valitaan, kun ensin on valittu [200x400dpi], [400x400dpi] tai [600x600dpi], tarkkuus muuttuu automaattisesti [200X200dpi]-asetukseksi.
- Lähetyskoko: aina A4R (8-1/2" x 11"R).
  Jos [TIFF-S] valitaan lähetyskoon muuttamisen jälkeen, lähetyskoko vaihtuu automaattisesti kooksi A4R (8-1/2" x 11"R). Jos skannattava koko on suurempi kuin A4 (8-1/2" x 11"), koko pienentyy automaattisesti kokoon A4R (8-1/2" x 11"R). Kun tämä tiedostomuoto sisällytetään sarjalähetyksiin, kuva lähetetään kaikkiin kohteisiin A4R (8-1/2" x 11"R) -kokoisena.
- Muut: kun suhdeasetus valitaan ja alkuperäisen koko syötetään, 2 sivun skannausta, korttitoimintoa, sekakokoista alkuperäistä eikä 2->1- tai 4->1-asetusta voi käyttää.

## Toiminta

Kosketa [Tiedostomuoto]-näppäintä.
Määritä tiedostomuoto koskettamalla [TIFF-S]- tai [TIFF-F]-näppäintä.
Jos valitsit [TIFF-F], valitse pakkaustila.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Takaisin ylös