# KORTIN KUMMANKIN PUOLEN KOPIOIMINEN YHDELLE SIVULLE(KORTTITOIMINTO)

## Yleiskatsaus

Tämän toiminnon avulla voit kopioida kortin etu- ja taustapuolen yhdelle arkille erillisten arkkien sijasta.
Tämä toiminta on hyödyllinen kopioiden tunnistamista ajatellen ja se säästää paperia.
Alkuperäisen oletuskoon muuttaminen korttitoiminnon aikana:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Kopioasetus] → [Korttitoiminnon asetukset].

## Toiminta

Valitse korttitoiminnossa käytettävä paperi.
Lisätietoja paperiasetuksista on kohdassa "PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA".
Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Korttitoiminto]-näppäintä.
Kosketa [Päällä]-näppäintä ja määritä tarvittaessa alkuperäisen koko.

- Kosketa alueita, joilla leveys ja korkeus näkyvät, ja näppäile koot numeronäppäimillä.
- Voit asettaa koon nopeasti määrittämällä ensin halutun arvon lähellä olevan arvon numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Kun valitset [Säädä paperikokoon] -valintaruudun asetukseksi, alkuperäinen suurennetaan tai pienennetään sopivassa suhteessa.
Korttitoimintoasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta kortti kopioitava puoli alaspäin valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

- VALOTUSLASI

Aseta kortti kopioitava puoli ylöspäin valotuslasille ja skannaa taustapuoli koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä.
Kopiointiasetuksia ei voi muuttaa, kun lisäsivuja skannataan.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Luku loppu] -näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös