# MÄÄRITETTYJEN SIVUJEN TULOSTUS ERI PAPERITYYPILLE(ERI PAPERITYYPPI)

## Yleiskatsaus

Windows-ympäristössä
Asiakirjan etu- ja takakansi sekä määritetyt sivut voidaan tulostaa paperille, joka poikkeaa muista sivuista.
Käytä tätä toimintoa, kun haluat tulostaa etu- ja takakannen painavalle paperille tai lisätä värisivuja tai eri tyyppistä paperia tietyille sivuille.
Tarvittaessa voidaan lisätä paperia välipapereiksi, joihin laite ei tulosta mitään.
Macintosh-ympäristössä
Etukansi ja takakansi tulostetaan käyttämällä paperia, joka eroaa muista papereista. Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun haluat tulostaa esim. vain etukannen ja viimeisen sivun paksulle paperille.
Macintosh-ympäristössä tämä toiminto on käytettävissä vain käyttöjärjestelmissä Mac OS X 10.4.11, 10.5–10.5.8, 10.6–10.6.8 ja 10.7–10.7.2.

## Toiminta

Windows
Napsauta [Erikoistoiminnot]-välilehteä.
Valitse [Eri paperityyppi] ja napsauta [Asetukset]-painiketta.
Valitse paperin lisäysasetukset.

- Valitse lisäyskohta, paperikasetti ja tulostusmenettely vastaavista valikoista.
- Napsauta [Lisää]-painiketta, niin asetuksesi tulevat näkyviin kohdassa "Ohjeet".
- Kun asetukset on valittu, napsauta [Tallenna]-painiketta "Mukautetut asetukset" -asetusten tallentamiseksi.

- Kun [Ohisyöttötaso] on valittu "Paperikasetti"-kohdassa, muista valita "Paperityyppi" ja lataa kyseisen tyypin paperia ohisyöttötasolle.
- Kun [Muu sivu] on valittu asetuksessa "Syöttökohta", määritä syöttökohta suoraan syöttämällä sivunumero. Välilehtiä ei voida kuitenkaan jatkuvasti lisätä samalle sivulle. Kun "Tulostustapa" on [2-puolinen tuloste], määritetty sivu ja sen jälkeinen sivu tulostetaan paperin etu- ja takapuolelle eikä takapuolelle tulostetun sivun välilehtiasetus ole voimassa.

Macintosh
Valitse ensin [Kirjoittimen ominaisuudet] ja sitten "Eri paperityyppi".
Valitse kannen lisäysasetukset.
Valitse tulostusasetus, paperitaso ja paperityyppi etu- ja takakantta varten.
Takaisin ylös