# ALKUPERÄISEN ASIAKIRJAN SKANNAAMINEN KAHTENA ERILLISENÄ SIVUNA(2 SIVUN SKANNAUS)

## Yleiskatsaus

Alkuperäisen vasen ja oikea puoli skannataan kahtena erillisenä sivuna. Tämä toiminto on kätevä, kun haluat skannata kirjan tai jonkin muun sidotun asiakirjan sivut yksi kerrallaan.
Kun käytetään kahden sivun skannausta, alkuperäisasiakirja on asetettava valotuslasille.

Alkuperäisen skannauskoko | Lähetettävä kuva
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 sivu | A4 (8-1/2" x 11") x 2 sivua

- Tämä toiminto on käytettävissä, kun alkuperäisen asiakirjan kokoasetus on [Autom.].
- Huomaa, että valinnat "Keski Häivytys" ja "Reunan + keskustan häivytys" eivät ole käytettävissä.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen valotuslasille.

- VALOTUSLASI

Kohdista alkuperäisasiakirjan keskiosa oikean kokomerkin kanssa.
Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [2:n sivun skannaus] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
2:n sivun skannauksen asetuksen peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [2:n sivun skannaus] -näppäintä.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS". Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.
Kun skannaus on valmis, aseta seuraava alkuperäinen sivu ja kosketa [Käynnistä]-näppäintä.
Toista, kunnes kaikki sivut on skannattu, ja kosketa sitten [Luku loppu] -näppäintä.
Lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
Takaisin ylös