# KUVAN HEIKKOJEN VÄRIEN VAALENTAMINEN(TAUSTAN HÄIVYTYS)

## Yleiskatsaus

Häivyttää alkuperäisasiakirjojen vaaleat tausta-alueet.
Tätä toimintoa ei voi käyttää Internet-faksitilassa.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Taustan häivytys] -näppäintä.
Kosketa [Päällä]-näppäintä.
Voit säätää häivytysaluetta -näppäimellä tai liu'uttamalla vierityspalkkia.
Taustan häivytysasetusten peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS". Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.

- Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
  Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
- Jos asetit alkuperäisen sivun valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
  Kun skannaus on valmis, aseta seuraava alkuperäinen sivu ja kosketa [Käynnistä]-näppäintä.
  Lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.

Kun väritilan asetuksena on [Mono2], taustan häivytystoimintoa ei voi käyttää.
Takaisin ylös