# VALOTUSLASIN KÄYTTÄMINEN KAKSIPUOLISESSA KOPIOINNISSA

## Yleiskatsaus

Kaksipuolinen kopiointi säästää paperia.
Kaksipuolisen oletuskopiointitilan muuttaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioasetuks.] → [Perusasetukset] → [2-puol. kopio].

## Toiminta

Kosketa ensin [2-puol. kopio] -näppäintä ja sitten [1-puolisesta 2-puol.] -näppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

- VALOTUSLASI

[2-puolisesta 2-puol.]- ja [2-puolisesta 1-puol.] -näppäimiä ei voi käyttää valotuslasilta kopioitaessa.
Aseta seuraava alkuperäinen ja skannaa se koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä.
Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
Varmista, että sopiva paperi(taso) ja väritila on valittu.

- Vaihda paperi (taso) koskettamalla [Paperin val.] -näppäintä.
  - PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA
- Vaihda väritila koskettamalla [Väritila]-näppäintä.
  - KOPIOINNIN VÄRITILAT

Alkuperäisasiakirjan koko voi aiheuttaa sen, että alkuperäistä vastaavaa paperikokoa ei valita automaattisesti. Vaihda tässä tapauksessa paperitaso manuaalisesti.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös