# VASTAANOTETTUJEN FAKSIEN TALLENTAMINEN LAITTEEN KIINTOLEVYLLE (SAAPUVAN REITITYS)

Vastaanotetut faksit voidaan tallentaa laitteen kiintolevylle. Tallennettuja fakseja voi katsella tietokoneella.

Aseta tallennettujen internetfaksien muodoksi PDF, TIFF (multi) tai TIFF (signaali). Voit myös saada sähköposti-ilmoituksen tallennetuista vastaanotetuista fakseista.
Vastaanotetut faksit tallennetaan seuraavaan hakemistoon:
\\MFP\faxreceive

- Vastaanotettuja fakseja voidaan tallentaa enintään 500 tiedostoa.
- "Faksinvastaanotto"-kansio sisältää "Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset".
- Vastaanotetut tiedot tallennetaan kansioon, joka on määritetty sovellusasetusten kohdan "Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset" kohdassa "Määritä kansio". Jos määritettyä kansiota ei ole, kansio luodaan automaattisesti ja tiedot tallennetaan.
- Vastaanotettujen tietojen tiedostonimi voidaan asettaa sovellusasetusten kohdan "Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset" kohdassa "Tiedostonimen asetus".

Vastaanotettujen faksien tallennus kiintolevylle
Napsauta [Julk. kansio-/verkkotallennusas.] kohdassa "Verkkoasetukset". (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)
Valitse [Oikea] kohdassa "faksinvastaanotto:Muistin käyttö" ja napsauta [Tallenna]-painiketta.
Asetukset vastaanotettujen faksien tallentamiseen kiintolevylle
Valitse asetustilassa [Sovellusasetukset] → [Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset]. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)
- Tallennettavia tietoja ovat vastaanotetut faksit ja vastaanotetut internetfaksit. Luottamuksellisena vastaanotettuja tai pollausvastaanoton fakseja ei voi tallentaa.
- Asetuksesta riippuen vastaanotetut faksit, joita ei voi tallentaa tiedostomäärärajoituksen tai muun syyn takia, joko tulostetaan tai tallennetaan saapuvien reitityksen virhelaatikkoon.
Takaisin ylös