# PROTOKOLLA-ASETUKSET

Valitse yleiset verkkoasetukset.
TCP/IP-, NetWare-, EtherTalk- ja NetBIOS-tilatiedot voidaan määrittää.
TCP/IP
TCP/IP-asetukset
TCP/IP
Tämän asetuksen on oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää TCP/IP-verkossa.
IPv4-asetukset
Kun käytetään laitetta TCP/IP (IPv4) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.
DHCP/BOOTP
Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol) -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti.
DHCP/BOOTP-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.
Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista valita TCP/IP käyttöön alla.
RARP
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää RARP-protokollaa.
IPv4-osoite
Syötä laitteen IP-osoite.
Aliverkon peite
Syötä IP-aliverkon peite.
Oletusyhdyskäytävä
Syötä oletusyhdyskäytävän osoite.
IPv6-asetukset
Kun laitetta käytetään TCP/IP (IPv6) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.
IPv6
Ota tämä asetus käyttöön.
DHCPv6
Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti.
Manuaal. osoite / etuliitteen pituus
Syötä laitteen IP-osoite ja etuliitteen pituus (0–128).
Oletusyhdyskäytävä
Oletusyhdyskäytävä

- DHCPv6-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

- Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista valita alla oleva ”TCP/IP käyttöön”.
- IPv6-ympäristössä laite voi käyttää LPD- tai IPP-protokollaa.

Ping-komento
Tarkistaa, voiko laite muodostaa yhteyden verkon tietokoneeseen.
Määritä haluamasi tietokoneen IP-osoite ja kosketa [Suorita]-näppäintä. Esiin tuleva viestii ilmoittaa, saatiinko tietokoneeseen yhteys.
NetWare
NetWare-asetukset
NetWare
Tämän asetuksen on oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää NetWare-verkossa.
Kehystyyppi
Valitse kehystyyppi.
Asetukset: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Toimintotila
Valitse toimintotila.
Asetukset: PSERVER, RPRINTER
Tulostimen nimi
Syötä tulostimen nimi.
PSERVER-asetukset
Tulostinpalvelimen nimi
Syötä tulostinpalvelimen nimi.
Kirjautumissalasana
Syötä kirjautumissalasana.
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
Tarkistusväli
Määritä työn tarkistuksen väli.
Bindery-tila
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää Bindery-tilaa.
Tiedostopalvelimen nimi 1–8
Syötä tiedostopalvelimen nimi.
NDS-puu
Syötä NDS-puun nimi.
NDS-konteksti
Syötä NDS-konteksti.
RPRINTER-asetukset
Tulostinpalvelimen nimi 1–8
Syötä tulostinpalvelimen nimi.
Työn aikakatkaisu
Työn aikakatkaisun määritys.
EtherTalk
EtherTalk-asetukset
EtherTalk
Tämän asetuksen oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää EtherTalk-verkossa.
Alueen nimi
Syötä alueen nimi.
Tulostimen nimi
Syötä tulostimen nimi.
NetBIOS
NetBIOS-asetukset
NBT/WINS
Tämän asetuksen oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää NetBIOS-verkossa.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa ”VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE”.
Takaisin ylös