# VÄRIKASETIN VAIHTAMINEN

## Yleiskatsaus

Kun väriaine on loppumassa, seuraava viesti näytetään: "Valmistele väriaine".
Säilytä kunkin värin täyttä väriainekasettia lähettyvillä, jotta voit vaihtaa väriainekasetin heti, kun väriaine loppuu.
Vaihtoviesti
Kun väriaine on loppumassa, seuraava viesti näytetään: "Valmis skannaamaan kopiota varten.". (Valmistele uusi väriainekasetti.). Kun tämä viesti näytetään, ota valmiiksi vaihtoväriainekasetti.
Kun väriaineen määrä edelleen vähenee, näytetään viesti "Vaihda värisäiliö." Kun tämä viesti näytetään, vaihda väriainekasetti.

Jos jatkat laitteen käyttöä vaihtamatta väriainekasettia, seuraava viesti näytetään. Kun laite siirtyy tähän tilaan, tulostusta ei voi suorittaa, ennen kuin väriainekasetti on vaihdettu.
Vähissä oleva tai loppunut väriaine näytetään merkillä ( ).
Y: keltainen väriaine, M: magenta väriaine, C: syaani väriaine ja Bk: musta väriaine
Vaihda kyseinen väriainekasetti.

- Älä heitä väriainekasettia tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön ja se voi aiheuttaa palovammoja.
- Säilytä väriainekasetteja pienten lasten ulottumattomissa.
- Jos väriainekasettia säilytetään pystyasennossa, väriaine voi kovettua ja muuttua käyttökelvottomaksi. Säilytä väriainekasetteja aina kyljellään.
- Jos käytät muuta kuin SHARPin suosittelemaa väriainekasettia, laitteen tuottama laatu ja suorituskyky voivat heikentyä. Olemassa on lisäksi laitteen vahingoittumisen vaara. Käytä aina SHARPin suosittelemaa väriainekasettia.

- Jos jokin väreistä loppuu (mukaan lukien musta väriaine), väritulostus ei onnistu.
  Jos Y-, M- tai C-väri loppuu, mutta jäljellä on yhä Bk-väriä, tulostus tapahtuu mustavalkoisena.
- Värit saattavat haalistua tai kuvat muuttua epätarkoiksi käyttöolosuhteiden mukaan.

- Neljä väriainekasettia (Y, M, C ja Bk) on asennettava.
- Säilytä käytetyt väriainekasetit muovipussissa (älä heitä niitä pois). Huoltoteknikko kerää käytetyt väriainekasetit.
- Näytä väriaineen likimääräinen jäljellä oleva määrä (prosentteina) pitämällä [Kotinäyttö]-painiketta painettuna tulostuksen aikana tai valmiustilassa. Jos määrä on alle 25 prosenttia, pidä täyttä väriainekasettia lähettyvillä siltä varalta, että väriaine loppuu.
- Jos väriaine loppuu ja kotinäyttö on avoinna, [Ei väriainetta] -viesti näytetään näytön oikeassa yläkulmassa.

## Toiminta

Avaa etukansi.
Vedä väriainekasettia itseesi päin.
Vedä väriainekasetti varovasti ulos vaakatasossa.
Jos sitä nykäistään, väriainetta saattaa roiskua kasetista.
(Esimerkki) Keltaisen väriainekasetin vaihto
Pidä väriainekasetista kiinni molemmin käsin kuvan osoittamalla tavalla ja vedä se ulos laitteesta hitaasti.
Ota uusi väriainekasetti pakkauksesta ja ravistele sitä vaakasuunnassa viisi tai kuusi kertaa.
Aseta uusi väriainekasetti laitteeseen vaakatasossa hitaasti.
Jonkin muun väristä väriainekasettia ei voi käyttää. Varmista, että asennat samanvärisen väriainekasetin.
Työnnä kasettia sisään, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen.
Työnnä kasettia sisään edelleen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Sulje etukansi.
Laite siirtyy automaattisesti kuvansäätötilaan, kun väriainekasetti on vaihdettu. Älä avaa etukantta tämän aikana.
Takaisin ylös