# UUDELLEENLÄHETYS EPÄONNISTUNEISIIN SARJALÄHETYSOSOITTEISIIN

## Yleiskatsaus

Valmiin sarjalähetyksen tulokset näkyvät työtilan näytössä. Jos lähetys joihinkin kohdeosoitteisiin epäonnistui, lähetä kuva uudelleen niihin kohteisiin.

## Toiminta

Kosketa Tilan Näyttö -näyttöä.
Kosketa ensin oikean tilan välilehteä ja sitten [Valmis]-näppäintä.
Jos sarjalähetykseen kuului osoitteita eri tiloissa, sama sarjalähetysnäppäin näkyy kaikissa niissä tiloissa.
Kosketa valmiin sarjalähetyksen näppäintä ja sitten toimintopaneelin [Tarkista valitun työn tiedot] -näppäintä.
"Sarjalähetys xxxx" tulee näkyviin sarjalähetystyönäppäimen kohteena. Työn ohjausnumero, joka näkyi kosketuspaneelissa skannauksen päätteeksi, näkyy kohdassa "xxxx".
Kosketa ensin [Lähetys epäonnistui] -välilehteä ja lähetä kuva uudelleen koskettamalla toimintopaneelin [Uudelleenlähetys epäonnistuneisiin lähetysosoitteisiin] -näppäintä.
[Uudelleenlähetys epäonnistuneisiin lähetysosoitteisiin] -näppäimen koskettamisen jälkeen suoritettavat toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, onko asiakirjan arkistointia käytetty vai ei.

- Asiakirjojen arkistointitoimintoa käytettiin:
  Palaat asiakirjan arkistointi uudelleenlähetys -näyttöön epäonnistuneet kohteet syötettynä.
  Suorita asiakirjan arkistointi uudelleenlähetys -toimenpide. (Alkuperäisasiakirjoja ei tarvitse skannata uudelleen.)
- Asiakirjojen arkistointia ei käytetty:
  Palaat perusnäyttöön epäonnistuneet kohteet syötettynä. Aseta alkuperäisasiakirja ja suorita sarjalähetyksen toimenpiteet.

Takaisin ylös