# VASTAANOTETUN INTERNET-FAKSIDATAN EDELLEENLÄHETYS(FAKSIDATAN EDELLEENLÄHETYS)

## Yleiskatsaus

Jos laite ei voi tulostaa, koska paperi tai väri on loppunut, vastaanotetut Internet-faksit voidaan edelleenlähettää toiseen aiemmin rekisteröityyn Internet-faksisoitteeseen (myös suoraan SMTP-osoitteeseen).

- Edelleenlähetys ei ole mahdollista, jos yhtäkään faksia ei ole vastaanotettu tai jos edelleenlähetysnumero puuttuu.
- Jos jotkin eteenpäin lähetettävän faksin sivut tulostettiin onnistuneesti, vain sivut joita ei tulostettu, lähetetään eteenpäin.
- Jos edelleenlähetys ei onnistunut lähetyksen peruuttamisen tai tiedonsiirtovirheen vuoksi, edelleenlähetettävät faksit palautuvat laitteen tulostusjonoon.
- Jos salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin [OK]-näppäimen koskettamisen jälkeen, "Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus" on otettu käyttöön. Anna numeronäppäimillä, niin voit aloittaa lähettämisen eteenpäin.
  - SALASANALLA SUOJATUN FAKSIN TULOSTAMINEN (Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus)

## Toiminta

Kosketa [Asetustila]-näppäintä kotinäytössä.
Kosketa [Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetys] -näppäintä.
Kosketa [Internet-faksin asetukset] -näppäintä.
Käynnistä edelleenlähetys koskettamalla [Suorita]-näppäintä kohdassa [Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot].
Takaisin ylös