# VÄRITILAN MUUTTAMINEN

## Yleiskatsaus

Vaihda alkuperäisen skannaukseen käytettävä väritila.

Tila | Skannaustapa
--- | ---
Autom. | Kone havaitsee onko alkuperäisasiakirja värillinen vai mustavalkoinen ja valitsee automaattisesti täysväri- tai mustavalko- (Mono2 tai harmaasävy) -skannauksen.
Värillinen | Alkuperäinen skannataan täysvärisenä. Tämä tila sopii parhaiten täysvärisille alkuperäisille asiakirjoille kuten esimerkiksi luetteloille.
Mono2 | Alkuperäisasiakirjan värit skannataan mustavalkoisina. Tila on paras vaihtoehto, jos alkuperäisessä on vain tekstiä.
Harmaasävy | Alkuperäisen asiakirjan värit skannautuvat mustavalkoisina harmaan eri sävyinä (harmaasävyt).

Tätä toimintoa ei voi käyttää Internet-faksitilassa.

## Toiminta

Kosketa [Väritila]-näppäintä.
Kosketa alkuperäiseen sopivaa väritilanäppäintä.
Jos eri lähetystiloissa on eri osoitteita, valitse lähetystila (sähköposti, työpöytä/FTP, Internet-faksi tai tiedonsyöttö) -näppäimellä ja aseta kullekin tilalle väritila.
Aseta M/V-tila automaattisista värivalintaa varten [Harmaasävy]- tai [Mono2]-näppäimellä.
Määritä, käytetäänkö mustavalkoisten alkuperäisten skannaukseen Mono2- vai harmaasävyasetusta. Huomaa, että jos tiedostomuodoksi on asetettu JPEG, skannauksessa käytetään harmaasävyjä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
M/V-tila voidaan valita vain, kun väritila-asetuksissa on valittu [Autom.] (vaihe 2).
Takaisin ylös