# VIIMEISTELIJÄ

## Yleiskatsaus

Laite lajittelee tulostetut paperierät sekä niputtaa jokaisen paperierän. Se nitoo tarvittaessa jokaisen erän.
Jos tulostetut asiakirjat halutaan rei'ittää, valinnainen rei'itysyksikkö on asennettava.

- Toimintojen nimet
- Tarvikkeet
- Viimeistelijän huolto

Toimintojen nimet
Seuraavassa on kuvattu osat, jotka ovat näkyvillä viimeistelijän ollessa avoinna.
×
Ulostulotaso
Nidotut ja lajitellut tulosteet tulevat tälle tasolle.
Tasoa voi siirtää. Vedä taso esille, kun tulostat suurikokoiselle paperille (A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R ja 7-1/4" x 10-1/2"R).
×
Vipu
Siirrä viimeistelijää tästä vivusta poistaaksesi paperitukoksen, lisätäksesi niittejä tai poistaaksesi niittitukoksen.
×
Rei'itysjätesäiliö (rei'itysyksikön ollessa asennettuna)
Säiliö kerää rei'ityksestä muodostuvan jätteen.
×
Etukansi
Avaa tämä kansi paperitukoksen poistamiseksi, niittien vaihtamiseksi, niittitukoksen poistamiseksi tai rei'itysjätesäiliön poistamiseksi.
×
Niittikotelo
Tässä kotelossa on niittisäiliö. Vedä kotelo ulos, kun haluat vaihtaa niittisäiliön tai poistaa niittitukoksen.
×
Niittikotelon vapautusvipu
Poista niittikotelo tällä vivulla.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

- Viimeistelijää ei voi asentaa samanaikaisesti satulanidontaviimeistelijän kanssa.
- Ole varovainen, kun kytket virran ja kun tulostus on käynnissä, sillä ulostulotaso voi liikkua ylös ja alas.

Tarvikkeet
Viimeistelijässä käytettävä niittisäiliö:
Niittisäiliö (kolmessa säiliössä on kussakin noin 5000 niittiä)
MX-SCX1
Viimeistelijän huolto
Kun niittikasetista loppuvat niitit, käyttöpaneeliin avautuu asiasta ilmoittava viesti. Vaihda niittikasetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## Toiminta

Kasetin vaihto
Avaa kansi.
Samalla kun painat vipua alas vasemmalle, liu’uta viimeistelijää vasemmalle, kunnes se pysähtyy.
Liu'uta viimeistelijää varovasti, kunnes se pysähtyy.
Paina niittikotelon vapautusvipua alaspäin ja poista niittikotelo.
Vedä niittikoteloa oikealle.
Poista tyhjä niittikasetti niittikotelosta.
Aseta uusi niittikasetti niittikoteloon, kuten kuvassa.
Työnnä niittikasettia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Aseta niittikotelo paikoilleen.
Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liu’uta viimeistelijä takaisin oikealle puolelle.
Liu'uta viimeistelijää varovasti oikealle, kunnes se lukkiutuu alkuperäiseen asentoonsa.
Sulje kansi.
Suorittamalla testitulostus nidontalajittelutilassa voit varmistaa, että nidonta tapahtuu oikein.
Suorittamalla testitulostus nidontalajittelutilassa voit varmistaa, että nidonta tapahtuu oikein.
Takaisin ylös