# DATAN VARMISTUSKOPIO

Laitteen sisältämät tallennetut tiedot ja asetukset voidaan tallentaa USB-muistiin.
Varmuustallennus
Laitteeseen tallennetut osoitekirjatiedot ja käyttäjätiedot voidaan tallentaa USB-muistiin ja palauttaa siitä.
Vienti
Vie dataa USB-muistilaitteeseen.
Tuonti
Tuo laitteeseen datan, joka tallennettiin USB-muistilaitteeseen ”Vienti”-toiminnolla.
Laitteen kloonaus
Tallentaa laitteen asetustiedot XML-muodossa ja kopioi ne toiseen laitteeseen.
Toiminnon ansiosta samoja asetuksia ei tarvitse määrittää uudestaan, kun laitteita on useita.
Vienti
Vie dataa USB-muistilaitteeseen.
Tuonti
Tuo laitteeseen datan, joka tallennettiin USB-muistilaitteeseen ”Vienti”-toiminnolla.

- Dataa voidaan viedä vain malleihin MX-2640N/MX-3140N/MX-3640N.
- Seuraavia tietoja ei kopioida, kun laite kloonataan:
  - Luettelon tulostus- ja faksin edelleenlähetyskohteet.
  - Laskurin ja laitteen tilanäytön kohteet.
  - Laitteen IP-osoite, laitteen nimi, pääkäyttäjän salasana, kuvan lähetyksen lähettäjän nimet ja muut laitekohtaiset tiedot.
  - Laitekohtaiset asetukset, kuten näytön kontrasti, värien säädöt ja satulanidontakohdan säädöt.

Lähetä osoitekirja eteenpäin
Lähettää laitteen osoitekirjan suoraan toiseen monitoimilaitteeseen.

- Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön, kun USB-muisti on asennettu.
- Toimintoa ei voida käyttää, kun Asetustila on käytössä, kun työtä suoritetaan tai kun odottamassa on varattu työ.

Saat lisätietoja tietojen tuomisesta laitteeseen jälleenmyyjältä tai lähimmältä Pikaohjeen mainitsemalta valtuutetulta huoltoedustajalta.
Takaisin ylös