# SKANNATUN KUVAN LAATU ON HEIKKO

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "". Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Onko alkuperäinen asiakirja painotuote, kuten kirja tai aikakauslehti? | Voit vähentää moire-häiriöitä seuraavalla tavalla: Jos alkuperäinen asiakirja on painotuote, pystyjuovia (moire-häiriöt) voi esiintyä. Voit vähentää moire-häiriöitä (koskee vain "Sähköposti"-, "FTP/Työpöytä"- ja "Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen" -tiloja) valitsemalla perusnäytössä [Muut] → [Terävyys] ja pehmentämällä kuvan reunoja. Moire-häiriöitä voi ehkä vähentää myös muuttamalla tarkkuusasetusta tai siirtämällä alkuperäistä asiakirjaa hieman valotuslasilla (tai kääntämällä sitä hieman).
Kun skannaat värillistä tai harmaasävyistä alkuperäisasiakirjaa, onko väritilaksi valittu [Mono2]? | Väritilan asetus [Mono2] korvaa alkuperäisen asiakirjan värit joko mustalla tai valkoisella värillä. Tämä asetus sopii vain pelkkää tekstiä sisältäville alkuperäisille asiakirjoille. Jos alkuperäinen asiakirja sisältää kuvia, käytä [M/V käynnistys] -näppäintä [Harmaasävy]-asetuksen kanssa tai aseta [Värikäynnistys]-näppäimen väritilaksi [Värillinen] tai [Autom.] → [Harmaasävy] ja skannaa sen jälkeen.
Onko mukaan otettu kohde, jonka muodoksi on valittu [TIFF-S]? | Jos haluat lähettää "Sähköposti"-, "FTP/Työpöytä"- ja "Verkkokansio"-tilojen kohteisiin kuvan, joka on skannattu korkealla tarkkuudella, lähetä kuva erikseen skannaustilan ja Internet-faksitilan kohteisiin. Jos lähetykseen kuuluu sekä "Sähköposti"-, "FTP/Työpöytä"- ja "Verkkokansio"-tilojen että Internet-faksitilan kohteita, joiden muodoksi on valittu [TIFF-S], [200x200dpi] säilyy tarkkuutena, vaikka muu tarkkuusasetus valittaisiin.

Takaisin ylös