# REI'ITYSYKSIKKÖ

## Yleiskatsaus

Laite voidaan asentaa viimeistelijään tai satulanidontaviimeistelijään tulosteiden rei'ittämistä varten.
Rei'itysjätteen kerääminen
Rei'ityksestä muodostuva jäte keräytyy rei'itysjätesäiliöön.
Kerää rei'itysjäte seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## Toiminta

- Viimeistelijä asennettu
- Satulanidontaviimeistelijä asennettu

Viimeistelijä asennettu
Avaa kansi.
Samalla kun painat vipua alas vasemmalle, liu’uta viimeistelijää vasemmalle, kunnes se pysähtyy.
Liu'uta viimeistelijää varovasti, kunnes se pysähtyy.
Tartu rei'itysjätesäiliön kahvaan, vedä säiliö ulos varovasti ja heitä jäte pois.
Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.
Työnnä säiliö varovasti takaisin sisään.
Samalla kun painat vipua alas vasemmalle, liu’uta viimeistelijää vasemmalle, kunnes se pysähtyy.
Liu'uta viimeistelijää varovasti, kunnes se pysähtyy.
Sulje kansi.
Satulanidontaviimeistelijä asennettu
Avaa etukansi.
Vedä rei'itysjätesäiliö esille ja heitä jäte pois.
Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.
Aseta rei'itysjätesäiliö takaisin paikalleen.
Sulje etukansi.
Takaisin ylös