# KOPIOINTIJÄRJESTYS

Siirry kopiointitilaan koskettamalla kotinäytössä [Kopioi]-kuvaketta.

- KOPIOINTITILAN VALINTA

Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Skannaa alkuperäinen asiakirja.
Skannaa alkuperäinen koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.

- Voit tehdä kaksipuolisia kopioita määrittämällä kaksipuoliset kopiointiasetukset ennen alkuperäisen skannausta.
- Jos et tarkista esikatselukuvaa, aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.

Tarkasta esikatselukuva.
Näytä skannatun alkuperäisen esikatselukuva.
Tarkista esikatselukuvassa asetukset, kuten väri, kaksipuolinen tulostus tai niittien sijainti.
Aloita kopiointi.
Kosketa [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.

- Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
  Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
- Peruuta kaikki asetukset koskettamalla [CA] -näppäintä.
  Kun [CA] -näppäintä kosketaan, kaikki sillä hetkellä valittuna olevat asetukset tyhjennetään ja perusnäyttö avautuu.
  - Kopioinnin peruuttaminen:
    Kosketa [PYSÄYTÄ]-näppäintä.

Tallenna skannattu alkuperäinen tietoina ennen kopioinnin aloittamista koskettamalla toimintopaneelin [Tiedosto]- tai [Pikatiedosto]-näppäintä.

- PIKATIEDOSTO
- TIEDOSTO

Takaisin ylös