# MUUT ASETUKSET

Koneeseen liitettyjä laitteita voidaan asettaa.
Alkuperäisen koon tunnistuksen asetukset
Yksi seuraavista 8:sta alkuperäisen vakiokokojen ryhmistä voidaan valita ”alkuperäisen koon tunnistus” -toiminnon tunnistettavaksi.

Valinnat | Tunnistettavat alkuperäisen koot
--- | ---
Valotuslasi | Asiakirjan syöttötaso (automaattinen syöttölaite)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”) | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11” x 17”, 8-1/2” x 11”, 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”)
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11” x 17”, 8-1/2 ” x 11 ”, 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2” x 13-2/5”), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11”x17”, 8-1/2”x11”, 216 mm x 340 mm (8-1/2”x13-2/5”)
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2” x 13-1/2”), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11”x17”, 8-1/2”x11”, 216 mm x 343 mm (8-1/2”x13-1/2”)
Inch-1 | 11” x 17”, 8-1/2” x 14”, 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2” | A3, A4, 11” x 17”, 8-1/2” x 14”, 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2”
Inch-2 | 11” x 17”, 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”), 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2” | A3, A4, 11”x17”, 216 mm x 330 mm (8-1/2”x13”), 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2”
Inch-3 | 11” x 17”, 8-1/2” x 13-2/5” (216 mm x 340 mm), 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2” | A3, A4, 11” x 17”, 8-1/2” x 13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 5-1/2” x 8-1/2”

Peruuta tunnistus valotuslasilla
Alkuperäisen koon tunnistus valotuslasilla voidaan poistaa käytöstä. Silloin kaikkia valotuslasille asetettuja alkuperäisiä käsitellään erikoiskokoisina.
Syöttölaitteen poisto käytöstä
Käytä asetusta estämään automaattisen syöttölaitteen käyttö esimerkiksi silloin, kun syöttölaitteeseen tulee toimintahäiriö. (Kun asetus on käytössä, skannaus valolevyä käyttämällä on edelleen mahdollista.)
Alkuperäisen syöttötapa
Seuraavat alkuperäisen syöttötavat voidaan asettaa toimimaan oletusasetuksena kopioinnissa, kuvanlähetyksessä, kiintolevylle skannauksessa ja ulkoiseen muistilaitteeseen tallennuksessa. Jos käytät jotakin syöttötapaa usein, oletusasetuksen ansiosta sinun ei tarvitse valita sitä erikseen eri tiloissa.

- Sekakokoiset alkuperäiset (sama leveys (vain kopiointitila) / eri leveys)
- Hidas skannaustila
- Tyhjän sivun ohitus*

* Poislukien faksitila ja Internet-faksitila.
2-puol. pois käytöstä
Tätä käytetään poistamaan 2-puolinen tulostus käytöstä, esimerkiksi silloin, kun kaksipuolismoduulissa tapahtuu toimintahäiriö.
Suurkapasiteettitason poistaminen käytöstä
Tällä asetuksella voidaan poistaa suurkapasiteettitaso käytöstä, esim. jos se ei toimi kunnolla.
Valinnaisen paperitason poistaminen käytöstä
Tällä asetuksella valinnainen paperilaatikko voidaan poistaa käytöstä, esim. jos se ei toimi kunnolla.
Tasoasetusten poistaminen käytöstä
Tällä asetuksella poistetaan tasoasetukset käytöstä (ohisyöttötasoa lukuun ottamatta).
Viimeistelijän poistaminen käytöstä
Tällä asetuksella viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä voidaan poistaa käytöstä, esim. jos se ei toimi kunnolla.
Ladonnan poisto käytöstä
Poistaa ladonnan käytöstä.
Nidonnan esto
Tällä asetuksella nidonta voidaan poistaa käytöstä, esim. jos viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä ei toimi kunnolla.
Satulanidontakohdan säätö
Tällä asetuksella voidaan säätää satulanidonnan kohtaa (sauman kohtaa), kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu ja satulanidontatoiminto on käytössä.
Saumakohtaa voidaan säätää 0,2 mm kerrallaan enintään +/- 5,0 mm:n päähän kunkin paperikoon oletuskohdasta.
Rei’ityksen poistaminen käytöstä
Tällä asetuksella rei’itys voidaan poistaa käytöstä, esim. jos rei’itysyksikkö, viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä ei toimi kunnolla.
Väritilan poistaminen käytöstä
(Väreihin liittyvän ongelman yhteydessä)
Kun syntyy väreihin liittyvä ongelma eikä tulostus onnistu, väritila poistetaan väliaikaisesti käytöstä. Mustavalkotulostus on edelleen mahdollista.
Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain hätätapauksissa. Kun asetus on otettu käyttöön, vain huoltoteknikko voi peruuttaa asetuksen. Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään Pikaohjeessa mainittuun valtuutettuun huoltoedustajaan, jotta huoltoteknikko voi peruuttaa asetuksen ja ratkaista ongelman.
Automaattisen paperinvalinnan asetukset
Automaattisen paperinvalintatoiminnon valitsemat paperityypit* voidaan määrittää. Valitse yhtä seuraavista asetuksista:

- Tavallinen paperi
- Tavallinen ja kierrätetty paperi
- Kierrätyspaperi

Automaattinen paperinvalintatoiminto ei valitse muita paperityyppejä, kuin mitä asetuksessa on määritetty.

*
  Aseta paperityyppi kullekin paperitasolle valitsemalla ”Asetustilassa” [Järjestelmäasetukset] →[Paperitasoasetukset].

Tandemyhteyden asetus
Kun kahta laitetta käytetään verkkotulostimina TCP/IP-protokollan kautta, käytä tätä asetusta orjalaitteena toimivan laitteen portin numeron ja IP-osoitteen määrittämiseen.
Päälaitetilan poistaminen käytöstä
Tämän asetuksen valinta estää tandem-lähetyksen. (Tämä asetus ei yleensä ole tarpeen.)
Orjalaitetilan poistaminen käytöstä
Tämän asetuksen valinta estää tandem-lähetyksen. (Tämä asetus ei yleensä ole tarpeen.)
Jos käyttäjän tunnistus on otettu käyttöön, tandem-toiminnon käyttö edellyttää, että sekä päälaitteeseen että orjalaitteeseen syötetään sama käyttäjänimi ja salasana. Jos käyttäjänimi ja salasana eivät ole samat, sivujen määrää ei ehkä lisätä oikeaan käyttäjän laskuriin tai tulostus tapahtuu ainoastaan pääkoneella.
Tehtaan oletusarvo portin numerolle on [50001]. Vaihda portin numero vain siinä tapauksessa, että asetuksessa on ongelmia.
Tunnistustaso automaattisessa väritilassa
Kun väritilaksi on kopiointitilassa asetettu automaattinen tila, värillisten tai mustavalkoisten alkuperäisten asiakirjojen havaitsemiskohdaksi voidaan asettaa yksi viidestä tasosta. Kun asetuksena on [Lähempänä mv], alkuperäiset on helpompi tunnistaa mustavalkoisina. Kun asetuksena on [Lähempänä väri], alkuperäiset on helpompi tunnistaa värillisinä.
Kohdistussäädöt
Koneeseen liitettyjä laitteita voidaan asettaa.
Jos värien kohdistus ei ole kohdallaan painetussa pinnassa, värien tulostuskohtia voidaan säätää.
Jos haluat vaalentaa valittua väriä, säädä valotusta [Automaattinen säätö] -näppäimellä. Näppäimen koskettaminen tuo esiin viestin. Kosketa [Suorita]-näppäintä.
Kiintolevyn optimointi
Koneeseen liitettyjä laitteita voidaan asettaa.
Tämä toiminto optimoi laitteen kiintolevyn eheyttämällä sen sisältämät tiedot. Jos työ on käynnissä, esiin tulee viesti ja optimointi alkaa vasta työn valmistuttua. Optimoinnin aikana seuraavat toiminnot eivät ole mahdollisia:

- Asetustilaan (Internet-versio) siirtyminen ja tulostustietojen vastaanotto
- Käyttöpaneelin näppäimien käyttö
- Virran katkaisu laitteen päävirtakytkimestä
- Automaattinen sammutus

Kun optimointi on valmis, laite käynnistyy automaattisesti uudestaan.
Kun asiakirjojen arkistointi -toimintoa käytetään usein ja tiedostojen tulostus vaikuttaa hidastuneen, kiintolevyn optimoiminen voi parantaa suorituskykyä.
Sulakkeen puhdistustila
Käytä tätä toimintaa puhdistaaksesi laitteen sulakeyksikön, kun pilkkuja tai muuta likaa alkaa ilmestyä paperin painetulle puolelle. Kun tämä toiminta on suoritettu, "V" paperille painettuna on tuotettu ja sulakeyksikkö on puhdistettu.
Mikäli et huomaa parannusta käytettyäsi toimintaa ensimmäisen kerran, kokeile toiminnan käyttöä uudelleen.
Lämpöyksikön säätöasetukset
Näitä asetuksia käytetään ohjaamaan lämpöyksikön lämpötilaa paperin painon mukaan.
Asetukset koskevat tavallista paperia, kierrätyspaperia, rei’itettyä paperia, esitulostettua paperia, kirjelomakkeita, värillistä paperia ja käyttäjätyypin paperia.
Valittavissa ovat ”60g/m2 - 89g/m2” tai ”90g/m2 - 105g/m2” (”16 - 23 lbs.” tai ”23+ - 28 lbs.”).

- Varmista, että käytät vain paperia, joka on valitulla painoalueella. Älä sekoita paperitasolla tällaiseen paperiin tavallista tai muuta paperia, joka on painoalueen ulkopuolella.
- Kun asetukset ovat muuttuneet, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa ”VIRRAN KÄYNNISTÄMINEN” kohdassa ”ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ”

Luettelon Tulostus.
Määritä [Yksipuoleinen] tai [Kaksipuoleinen] tulostus Luettelon tulostus -toiminnossa.
Vähennä mustia juovia
Määritä otetaanko mustien juovien vähennys käyttöön.
Vähennä mustia juovia -toimintoa voi käyttää toiminnoissa Skannaa alkuperäinen, Kopioi, Kuvanlähetys ja Skannaa kiintolevylle.
Jos Vähennä mustia juovia -toiminto on käytössä, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.

- Käsittele mustat ohuet juovat
- Normaali
- Käsittele mustat ohuet ja paksut juovat

Näytä varoitusviesti mustien juovien havaitsemisesta.
Aseta tämä vaihtoehto näyttämään varoitusviesti, kun asiakirjan syöttölaite havaitsee mustia juovia.
Takaisin ylös