# ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Jos alkuperäinen ei ole vakiokokoinen tai laite ei ole tunnistanut alkuperäisen kokoa oikein, määritä alkuperäisen koko manuaalisesti.
Aseta alkuperäisen koko ennen sen skannausta.

## Toiminta

- Alkuperäisen tuumakoon määrittäminen
- Alkuperäisen AB-koon määrittäminen
- Muun kuin vakiokokoisen alkuperäisen koon määrittäminen

Alkuperäisen tuumakoon määrittäminen
Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä.
Kosketa [Tuumaa]-välilehteä.
Kosketa sopivaa alkuperäisasiakirjan kokonäppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

Alkuperäisen AB-koon määrittäminen
Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä.
Kosketa [AB]-välilehteä.
Kosketa sopivaa alkuperäisasiakirjan kokonäppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

Muun kuin vakiokokoisen alkuperäisen koon määrittäminen
Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä.
Kosketa [Suora syöttö] -välilehteä.
Määrittele alkuperäiskoko.

- Kosketa alueita, joilla leveys ja korkeus näkyvät, ja näppäile koot numeronäppäimillä.
- Näppäillyn koon hienosäätö onnistuu kätevästi -näppäimellä.

Kosketa [OK]-näppäintä.
Tarkista perusnäytössä, että määritetty koko näkyy [Alkuperäinen]-näppäimessä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Takaisin ylös