# MUSTAVALKOISUUDEN KÄÄNTÄMINEN KOPIOSSA(M/V KÄÄNTEINEN)

## Yleiskatsaus

Toiminto luo negatiivikuvan kääntämällä mustavalkoisen alkuperäisen värit kopiossa. Tätä toimintoa voi käyttää vain mustavalkoiseen kopiointiin.
Laajoja mustia alueita sisältävät alkuperäisasiakirjat (joihin kuluu paljon väriainetta) voidaan kopioida mustavalkoisen käänteistoiminnon avulla, jolloin väriainetta kuluu vähemmän.

- M/V-käänteistoiminto on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
- Kun tämä toiminto valitaan, valotuksen säädön "Alkuperäisen kuvan tyyppi" -asetus muuttuu automaattisesti valinnaksi "Teksti".

[Värikäynnistys]-näppäintä ei voi käyttää, jos tämä toiminto on valittu.

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [M/V käänteinen] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
M/V käänteisasetuksen peruuttaminen:
Poista valinta koskettamalla [M/V käänteinen] -näppäintä.
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös