# KAHDEN LAITTEEN KÄYTTÄMINEN SUUREN TULOSTUSTYÖN TULOSTAMISEEN(TANDEMTULOSTUS)

## Yleiskatsaus

Tämän toiminnon käyttö edellyttää kahta laitetta, joissa on tandemtulostusmahdollisuus.
Kahta samaan verkkoon yhdistettyä laitetta käytetään suuren kopiointityön suorittamiseen samanaikaisesti. Tämä toiminto lyhentää tulostusaikaa käsiteltäessä suuria tulostemääriä.
Tandemtulostustoiminnon käyttöä varten orjalaitteen IP-osoite, joka on määritetty "Asetustilassa" kohdassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Tandemyhteyden asetus], on rekisteröitävä tulostinajurissa.

- Windows-ympäristössä tämä tapahtuu automaattisesti, kun [Autom. kokoonpano] -painiketta napsautetaan tulostinajurin [Vaihtoehdot]-välilehdellä.
- Macintosh-ympäristössä tämä tapahtuu automaattisesti, kun [Tandemasetukset]-painiketta napsautetaan.

Macintosh-ympäristössä tätä toimintoa voidaan käyttää vain käytettäessä Mac OS X:ää.

## Toiminta

Windows
Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä.
Napsauta [Tandemtulostus]-valintaruutua, jolloin valintamerkki tulee näkyviin.
Tandemtulostustoimintoa voidaan käyttää vain, kun tulostinajuri on asennettu käyttämällä "mukautettua asennusta" siten, että [LPR-suoratulostus (Määritä osoite/Automaattihaku)] on valittuna ja [Kyllä]-valintaruutu on valittuna kohdassa "Haluatko käyttää tandemtulostustoimintoa?".

Macintosh
Valitse [Tandemtulostus].
Napsauta [Tandemtulostus]-valintaruutua, jolloin valintamerkki tulee näkyviin.
Tandemtulostustoiminnon käyttöä varten on valittava käytettävä protokolla näyttöön tulevan viestin mukaisesti, kun tulostinajuri lisätään "Kirjoittimen asetustyökalussa".
Takaisin ylös