# OHUIDEN ALKUPERÄISTEN SKANNAAMINEN(HIDAS SKANNAUSTILA)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto estää virhesyötöt skannattaessa ohuita alkuperäisiä asiakirjoja. Sitä voidaan käyttää, kun halutaan skannata ohuita alkuperäisiä automaattisen syöttölaitteen avulla.
Hidas Skannaustila on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
Automaattisen kaksipuolisen kopioinnin tiloja "2-puolisesta 2-puolinen" ja "2-puolisesta 1-puolinen" ei voi käyttää.
Alkuperäisasiakirjan skannaaminen aina hitaassa skannaustilassa:
Valitse Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen syöttötapa].

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Hidas skannaustila] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
Hitaan skannaustilan peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [Hidas skannaustila] -näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Jos alkuperäisasiakirjat asetetaan liiallisella voimalla, ne saattavat rypistyä ja tulla väärinsyötetyksi.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös