# YLEISTÄ PUHDISTUKSESTA

Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimisi moitteettomasti.
Jos tulosteissa on värillisiä tai valkoisia raitoja tai jos paperitukoksia esiintyy, puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaan.

Skannatuissa kuvissa on likaisia täpliä tai värillisiä tai valkoisia raitoja | Puhdista järjestyksessä seuraavat osat, kunnes likaisia täpliä tai värillisiä tai valkoisia raitoja ei enää esiinny. VALOTUSLASIN JA AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN PUHDISTAMINEN ENSIMMÄISEN SIIRTOHIHNAYKSIKÖN PT-LATURIN PUHDISTAMINEN
Paperitukoksia ohisyöttötasolla: | OHISYÖTTÖTASON RULLAN PUHDISTAMINEN
Viivoja tai muita likaisia täpliä skannatuissa alkuperäisissä asiakirjoissa käytettäessä automaattista syöttölaitetta: | PAPERINSYÖTTÖRULLAN PUHDISTAMINEN
Näkyvissä värillisiä raitoja: | LASERYKSIKÖN PUHDISTAMINEN VALOA JOHTAVAN RUMMUN VÄRIKORONAN PUHDISTAMINEN

Älä puhdista laitetta helposti syttyvillä suihkeilla. Jos suihkeen kaasu pääsee kosketukseen kuumien sähkökomponenttien tai laitteen lämpöyksikön kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

- Älä puhdista laitetta tinnerillä, bensiinillä tai muilla haihtuvilla puhdistusaineilla. Ne voivat haalistaa tai aiheuttaa värivaurioita laitteen koteloon.
- Pyyhi lika pois pehmeällä kangaspyyhkeellä käyttöpaneelin kirkkaalta pinnalta (näkyy alla). Jos käytät jäykkää kangasta tai hankaat voimakkaasti, pinta voi vahingoittua.

Kirkas pinta on merkitty näin:
Takaisin ylös