# VIHKON KOPIOIMINEN(KIRJAKOPIOINTI)

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla tehdään kopio avoimen kirjan tai muun sidotun asiakirjan aukeamasta.
Tällä toiminnolla tehdyistä kopioista voidaan luoda kirja taittamalla ne keskeltä.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat järjestää kopiot näyttäviksi ja käytännöllisiksi vihkoiksi.
Alkuperäisen asiakirjan sijoittaminen

- Kirjakopiointi on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
- Neljä alkuperäissivua kopioidaan kullekin paperiarkille. Loppuun saatetaan lisätä automaattisesti tyhjiä sivuja, jos alkuperäiskappaleiden sivumäärä ei ole neljän kerrannainen.
- Tätä toimintoa ei voi käyttää yhdessä satulanidonnan tai paperin taittotoiminnon kanssa, jos satulanidontaviimeistelijä on asennettu.
- Kun kirjakopiointi on valittuna, kaksipuolinen kopiointitila on automaattisesti valittuna.
  Kun valittuna on asetuksia, jotka estävät kaksipuolisen kopioinnin, kirjakopiointitoimintoa ei voi käyttää.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen valotuslasille.
Aseta ensimmäisen ja viimeisen arkin avatut sivut laitteeseen.

- VALOTUSLASI

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Kirjakopiointi]-näppäintä.
Valitse nidontakohta.
Jos kantta ei lisätä, kosketa ensin - ja sitten [Edellinen]-näppäintä. Siirry sitten vaiheeseen 5.
Kirjakopioinnin peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Kun kansi lisätään, kosketa ensin [Kansiasetukset]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.
Jos haluat kopioida lisätyn kansilehden, valitse [Kopioi kansi (kaksipuolinen)] -valintaruudun asetukseksi .
Kannen syöttötason muuttaminen:
Avaa tason valintanäyttö koskettamalla [Paperikaukalo]-näppäintä. Kosketa kannen syöttötasoa tason valintanäytössä. Lisätietoja on kohdassa "PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA".

- Jos kannen kopiointi on käytössä, tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia ei voi käyttää.
- Asetusta ei voi käyttää, kun kansi- ja välilehtitoiminto on poistettu käytöstä asetustilassa.

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Skannaa ensimmäinen alkuperäissivu koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.
Alkuperäisen skannaus käynnistyy.
Aseta seuraavat avatut alkuperäissivut laitteeseen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.
Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäissivut on skannattu.
Skannaa jäljellä olevat sivut seuraavassa järjestyksessä:

1. Sisäkannen ja 1. sivun sisäpuoli (vastakkaiset sivut)
2. ja 3. sivun sisäpuoli (vastakkaiset sivut)
3. ...
4. Viimeisen sivun ja takakannen sisäpuoli (vastakkaiset sivut)

Kopiointiasetuksia ei voi muuttaa, kun lisäsivuja skannataan.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Alkuperäisen skannauksen loppu] -näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös