# LAITTEEN ETÄKÄYTTÖ

## Yleiskatsaus

Käytä laitetta etäisesti tietokoneen kautta.
Voit käyttää laitetta tietokoneessa näkyvästä käyttöpaneelista, joka toimii samalla tavalla kuin laitteen oma käyttöpaneeli.
Etäkäyttötoimintoa voi käyttää samanaikaisesti vain yhdellä tietokoneella.

## Toiminta

Seuraavat valmistelut on suoritettava ennen etäkäytön aloittamista.

- Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Etäkäytön asetukset] → [Etäkäyttöohjelmiston toiminta] ja sitten [Toiminnallinen oikeus] -valinnalle [Salli].
- Kytke laite verkkoon.
- Asenna tietokoneeseen VNC-sovellusohjelmisto (VNC-ohjelmistosuositus: RealIVNC).

Kun nämä valmistelut on suoritettu, aseta toiminto noudattamalla seuraavia vaiheita.
Esimerkki: RealVNC
Käynnistä VCN-katseluohjelma.
Anna laitteen IP-osoite "Server"-syöttöruutuun.
Tarkista laitteen IP-osoite pääkäyttäjältä.
Paina [OK]-painiketta.
Noudata laitteen käyttöpaneelissa annettuja ohjeita, joiden avulla liitäntä tehdään sallituksi.
Kun laite on liitetty VNC-sovellusohjelmistoon, näkyy laitteen kosketuspaneelin järjestelmäpalkissa.
Jos haluat katkaista yhteyden, poistu VNC-sovellusohjelmistosta tai kosketa .
Käytä käyttöpaneelia samalla tavoin kuin käyttäisit sitä itse laitteessa. Arvoja ei kuitenkaan voi näppäillä sarjoissa napsauttamalla näppäintä toistuvasti.
Etäkäyttötoiminnon käyttöoikeuksien asettaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Etäkäytön asetukset].
Takaisin ylös