# PAPERIN KOHDAN MÄÄRITTÄMINEN(ASEMOI KUVA)

## Yleiskatsaus

Toiminto siirtää skannatun alkuperäisen kopioitavaksi määritettyyn sijaintiin.
Voit kopioida missä kohdassa tahansa asemointia hienosäätämällä.
Kuvan asemointi on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Asemoi kuva] -näppäintä.
Asettaa liikkeen etäisyyden.

- Kosketa aluetta, joka osoittaa etäisyyden etu- tai kääntöpuolella, ja syötä etäisyys numeronäppäimillä.
- Voit määrittää alueen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.
- Jos valitset [Säädä 2. sivun alue ensimmäiseen.] -valintaruudussa asetukseksi , ei ole enää näkyvissä ja voit määrittää puolet 1 ja 2 erikseen.

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Kuvan asemointiasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Poista]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös