# ENNEN VERKKOSKANNERIN KÄYTTÖÄ

Laitteen käyttäminen verkkoskannerina edellyttää lähettäjätietojen tallentamista, palvelinasetusten määrittämistä, osoitteiden tallentamista osoitekirjaan ja muita tarvittavia toimenpiteitä.
Varmista, että päävirtakytkin on -asennossa.
Kun virran merkkivalo palaa, päävirta on -asennossa. Jos virran merkkivalo ei pala, käännä päävirtakytkin -asentoon ja paina käyttöpaneelin [VIRTA]-painiketta.

*
  Jos käytetään faksitoimintoa ja erityisesti jos vastaanotetaan tai lähetetään ajastetusti yöllä, päävirtakatkaisija on pidettävä aina -asennossa.

Päivämäärän ja ajan tarkistaminen
Tarkista, että päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.
Laitteen päivämäärän ja kellonajan asettaminen:
valitse Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Oletusasetukset] → [Kellonajan Asetus].
Jos [Kellon säädön poistaminen käytöstä] on otettu käyttöön, päivämäärää ja aikaa ei voi muokata.
Valitse tällöin asetustilassa [Järjestelmäasetukset] ja valitse [Käyttöasetukset] asetuksen [Kellon säädön poistaminen käytöstä] poistamiseksi käytöstä.
Lähettäjän tietojen tallentaminen
Ennen kuin käytät Skannaa sähköpostiin -ominaisuutta
Tallenna oletuslähettäjän nimi kohtaan Lähettäjä ja vastaussähköpostiosoite kohtaan Vastaussähköpostiosoite. Näitä käytetään, jos lähettäjää ei ole valittu.
Lähettäjän nimen ja sähköpostiosoitteen tallentaminen käytettäväksi silloin, kun lähettäjää ei valita:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset] → [Oletuslähettäjän asetus].
Ennen Internet-faksin käyttämistä
Tallenna lähettäjän nimi kohtaan Lähettäjä ja lähettäjän Internet-faksiosoite kohtaan Oma Osoite.
Lähettäjän nimen ja osoitteen tallennus:
valitse Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvaläh. Asetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oman numeron ja nimen asetus] → [Lähettäjän tietojen rekisteröinti].
Asetustilan edellyttämien asetusten määrittäminen
Määritä palvelimen asetukset, verkkoskannerin oletusasetukset ja Internet-faksin asetukset.

- Palvelimen asetusten määrittäminen:
  Valitse asetustilassa [Verkkoasetukset] → [Palveluasetukset]. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)
- Verkkoskannerin perusasetusten määritys:
  Valitse asetustilassa [Sovellusasetukset] → [Verkkoskannerin asetukset]. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)
- Internet-faksin asetusten määritys:
  Valitse asetustilassa [Sovellusasetukset] ja määritä asetukset kohdassa [Internet-faksin asetukset]. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)

Kunkin skannaustilan kohdeosoitteiden tallentaminen osoitekirjaan
Kuva voidaan lähettää antamalla osoite suoraan Skannaa kuvaksi -toiminnon käytön aikana. On järkevää tallentaa osoitteet valmiiksi osoitekirjaan. Osoitekirjaan voi tallentaa enintään 6000 osoitetta. Lisätietoja osoitekirjasta on kohdassa "OSOITEKIRJA". Katso seuraavasta kohdasta, kuinka osoitekirjoja käytetään, ja kuinka osoitteita tallennetaan.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Takaisin ylös