# REKISTERÖIDYN KUVAN LISÄÄMINEN ALKUPERÄISEEN(MUKAUTETTU KUVA)

## Yleiskatsaus

Toiminto lisää laitteeseen lisätyn kuvan alkuperäiseen kopiointia varten.
Mukautettuja kuvia on kahta tyyppiä.

- Mukautettu leima (värillinen leimakuva)
- Mukautettu vesileima (leimakuva ja harmaasävyinen vesileima)

Mukautettu leima
Mukautettu vesileima

- Tulostinohjaimesta on rekisteröitävä laitteeseen kuva etukäteen.
  Lisätietoja kuvan rekisteröinnistä on kohdassa "MUKAUTETUN KUVAN REKISTERÖIMINEN""MUKAUTETUN KUVAN REKISTERÖIMINEN" (Käyttäjän opas)".
- Laite kopioi mukautetun leimakuvan arkeittain, ei alkuperäisasiakirjoittain. Jos valittuna on 2->1 tai 4->1, laite kopioi käyttäjän leimat kullekin sivusarjalle.
- Laite kopioi mukautetun leimakuvan rekisteröidyn kokoisena. Koko pysyy ennallaan, vaikka kopiosuhdetta suurennettaisiin tai pienennettäisiin.
- Eri sivuille ei voi määrittää eri mukautettua kuvaa.
- Kun [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä kosketetaan, kopio on yksivärinen, vaikka olisit valinnut mukautetun leiman.
- Jos kuva jää määritetyn paperin ulkopuolelle rekisteröidyn koon tai sijainnin mukaan, laite ei kopioi ylitse jäävää osaa.

Mukautettu kuva voidaan yhdistää tandemkopiointiin.
Laite kopioi leiman, kun samanniminen mukautetun kuvan tiedosto rekisteröidään sekä isäntä- että orjalaitteeseen.
Jos sitä ei rekisteröidä, laite tekee kopion ilman mukautettua kuvaa.
Seuraavassa taulukossa on kuvaukset toiminnon yhdistämisestä muihin toimintoihin.

Yhdistetty toiminto | Mukautetun kuvan toiminnot
--- | ---
Marginaalin siirto | Siirtyy samalla tavalla kuin alkuperäinen kuva.
Häivytys | Tekee normaalisti leimakopion.
2 sivun kopiointi | Tekee leimakopion arkeittain.
Vihkokopiointi | Tekee normaalisti leimakopion.
Työn Kokoaminen | Tekee normaalisti leimakopion.
Kannet/välilehdet | Mukautetun kuvan asetuksen mukaisesti.
Kalvojen välilehdet | Tekee normaalisti leimakopion.
2@@YAJIRUSHI@@1 | Tekee leimakopion arkeittain.
Kirjakopiointi | Tekee normaalisti leimakopion.
Tab.Kopiointi | Tekee normaalisti leimakopion kuvan siirron asetuksesta riippumatta.
Korttitoiminto | Tekee leimakopion arkeittain.
Peilikuva | Tekee normaalisti leimakopion ilman käänteistä peilikuvaa.
M/V käänteinen | Tulostaa kuvan normaalisti ilman M/V käänteistä. Kuitenkin tummalle taustalle tulostettaessa on asetettu seuraava ehto. Mukautettu leima: tulostetaan valkoisena. Mukautettu vesileima: tulostetaan ilman valkaisua.
A3-levyinen paperi | Tekee normaalisti leimakopion.
Keskitys | Tekee normaalin leimakopion ilman keskittämistä.
Värin säätö | Tekee leimakopion rekisteröityjä tietoja käyttäen.
Leima | Tekee leimakopion Leima-valikossa.
Kuvan toisto | Ei voi yhdistää.
Monisivusuurennos | Ei voi yhdistää.
Mallin tulostus | Tekee leimakopion mallin tulostuksen alla.
Toista asettelu | Ei voi yhdistää.
Asemoi kuva | Tulostaa kuvan alkuperäiseen paikkaan Asemoi kuva -asetuksesta huolimatta.
Kirjan jako | Tekee leimakopion arkeittain.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Mukautettu kuva] -näppäintä.
Kosketa [Mukautettu leima]- tai [Mukautettu vesileima] -näppäintä.
Valitse kuva koskettamalla [Kuva]-näppäintä.
Valitse tarvittava(t) pikkukuva(t) käytettävissä olevasta valikoimasta.
Valitse [Tulostussivu] tai [Alkuperäinen].
Mukautettu leima

Tulostussivu | Määritä sivu(t) leiman sisältävälle kopiolle. Ensimmäinen sivu tai kaikki sivut
Tulostuskohta | Määritä leiman sisältävän kopion paikka.
Alkuper. / or Alkuperäinen | ALKUPERÄISASIAKIRJAN SUUNTA | Määrittele alkuperäisen suunta.
Kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan tyyppi | Määritä kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan nidontareuna. Kirja tai lehtiö
Kulma | Määritä kuvan kulma. 0 astetta, –90 astetta, 90 astetta tai 180 astetta

Mukautettu vesileima

Tulostusväri | Määritä kuvan vesileiman väri. Musta, R (punainen), G (vihreä), B (sininen), syaani, magenta tai keltainen
Tulostusmalli | Määritä kuvan vesileiman tulostusmalli. Läpinäkyvä: tekee alkuperäisestä kuvasta läpinäkyvän leimakopiota varten. Limitys: piilottaa alkuperäiseen kuvaan lisätyn vesileiman leimakopiota varten.
Valotus | Valitse vesileiman valotus yhdeksästä tasosta.
Tulostussivu | Määritä sivu(t) leiman sisältävälle kopiolle. Ensimmäinen sivu tai kaikki sivut
Tulostuskohta | Määritä leiman sisältävän kopion paikka.
Alkuper. / or Alkuperäinen | ALKUPERÄISASIAKIRJAN SUUNTA | Määrittele alkuperäisen suunta.
Kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan tyyppi | Määritä kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan nidontareuna. Kirja tai lehtiö
Kulma | Määritä kuvan kulma. 0 astetta, –90 astetta, 90 astetta tai 180 astetta

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Mukautetun kuva-asetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös