# VALOA JOHTAVAN RUMMUN VÄRIKORONAN PUHDISTAMINEN

## Yleiskatsaus

Jos mustia tai värillisiä raitoja näkyy vielä valotuslasin ja automaattisen syöttölaitteen puhdistamisen jälkeen, puhdista varauskorona sitä varten tarkoitetulla varauskoronan puhdistimella.

- Jos valoa johtavan rummun värikoronan puhdistaminen ei ratkaise ongelmaa, vedä nuppi esille ja työnnä se sisään kolme kertaa.
- Kun puhdistat varauskoronaa vetämällä ja työntämällä nuppia, tee vedot hitaasti päästä päähän.

## Toiminta

Avaa etukansi.
Siirrä hukkavärisäiliön lukko avausasentoon, työnnä sitä alaspäin, kunnes hukkavärisäiliö pysähtyy, ja poista sitten säiliö nostamalla se hitaasti ylös.
Poista varauskoronan puhdistin.
Varauskoronan puhdistin on kiinnitetty laitteen etukanteen.

1. Irrota varauskoronan puhdistin koukusta painamalla sen oikeaa puolta.
2. Vie se koukun yli ja aseta koukun lähelle.
3. Kierrä varauskoronan puhdistin nupin (A) ympäri ja irrota se koukusta vasemmalla.

Puhdista varauskorona.
Työnnä varauskoronan puhdistin varovasti kokonaan sisään ja sitten ulos.
Työnnä se siten, että puhdistettavan puolen merkki (A) ja varauskoronan puolen merkki (B) on kohdistettu kuvan mukaisesti.
Toista vaihe 4 kaikille varauskoronoille.
Laitteessa on yhteensä neljä puhdistettavaa kohtaa, kuten kuvassa.
Sijoita varauskoronan puhdistin takaisin sen alkuperäiseen paikkaan.

1. Kiinnitä varauskoronan puhdistin nuppiin (A) ja kierrä sitä, ja aseta sitten kärki (kahvaton puoli) koukkuun vasemmalle.
2. Aseta varauskoronan puhdistimen oikea puoli koukun yli ja aseta se taakse.
3. Aseta varauskoronan puhdistin koukkuun.

Asenna hukkavärisäiliö.
Työnnä säiliö paikalleen vinosti ylhäältä. (Päinvastaiseen suuntaan kuin missä säiliö irrotettiin.)
Työnnä hukkavärisäiliö laitteeseen.
Työnnä säiliötä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Lukitse hukkavärisäiliö.
Siirrä hukkavärisäiliön lukko lukitusasentoon.
Sulje etukansi.
Takaisin ylös