# ENSIMMÄISEN SIIRTOHIHNAYKSIKÖN PT-LATURIN PUHDISTAMINEN

## Yleiskatsaus

Jos mustia ja värillisiä raitoja näkyy valotuslasin, automaattisen syöttölaitteen ja varauskoronan puhdistamisen jälkeenkin, puhdista PT-laturi PT-laturin puhdistimella.

## Toiminta

Avaa etukansi.
Siirrä hukkavärisäiliön lukko avausasentoon, työnnä sitä alaspäin, kunnes hukkavärisäiliö pysähtyy, ja poista sitten säiliö nostamalla se hitaasti ylös.
Puhdista PT-laturi.
Vedä PT-laturin puhdistin esille varovasti sopivaan asentoon ja työnnä se sitten kokonaan sisään.
Toista toimenpide kolme kertaa.
Työnnä hukkavärisäiliö laitteeseen.
Työnnä säiliötä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Lukitse hukkavärisäiliö.
Siirrä hukkavärisäiliön lukko lukitusasentoon.
Sulje etukansi.
Takaisin ylös