# VERKKOASETUKSET

Seuraavassa on asetustilakohteiden luettelo, tehtaan oletusasetukset ja kunkin kohteen rajoitukset.
Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen joidenkin asetusten käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Verkkoasetukset
| Pika-asetukset
| Ei | Kyllä
| IPv4-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| IPv6-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| Verkon nimiasetukset
| - | Ei | Kyllä
| DNS-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| SMTP-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| LDAP-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| Yleisen kansion / NAS-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| Yleisasetukset
| Ei | Kyllä
| Yleisasetukset
| Ei | Kyllä
| Tulosta tila käynnistettäessä
| Pois | Ei | Kyllä
| Verkkoasetukset
| - | Ei | Kyllä
| Nollaa verkkokortti
| - | Ei | Kyllä
| Protokolla-asetukset
| Ei | Kyllä
| IPv4-asetukset
| Ei | Kyllä
| DHCP/BOOTP
| Pois | Ei | Kyllä
| RARP
| Pois | Ei | Kyllä
| IPv6-asetukset
| Ei | Kyllä
| IPv6
| Pois | Ei | Kyllä
| DHCPv6
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Ping-komento
| Ei | Kyllä
| NetWare
| Ei | Kyllä
| NetWare-asetukset
| Ei | Kyllä
| NetWare
| Pois | Ei | Kyllä
| Kehystyyppi
| 802.2 | Ei | Kyllä
| Toimintotila
| PSERVER | Ei | Kyllä
| PSERVER-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| RPRINTER-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| EtherTalk
| Ei | Kyllä
| EtherTalk-asetukset
| Ei | Kyllä
| EtherTalk
| Pois | Ei | Kyllä
| NetBIOS
| Ei | Kyllä
| NetBIOS-asetukset
| Ei | Kyllä
| NBT/WINS
| Pois | Ei | Kyllä
| Palveluasetukset
| Ei | Kyllä
| DNS
| - | Ei | Kyllä
| WINS
| - | Ei | Kyllä
| SMTP
| - | Ei | Kyllä
| SNMP
| - | Ei | Kyllä
| Kerberos
| - | Ei | Kyllä
| SNTP
| - | Ei | Kyllä
| mDNS
| - | Ei | Kyllä
| Tulostusporttiasetukset
| Ei | Kyllä
| LPD
| Ei | Kyllä
| LPD-asetukset
| Ei | Kyllä
| LPD
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Aikakatkaisu
| 0 sekuntia | Ei | Kyllä
| Käytä otsikkoa
| Pois | Ei | Kyllä
| RAW
| Ei | Kyllä
| RAW-tulostusasetukset
| Ei | Kyllä
| RAW-tulostus
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 9100 | Ei | Kyllä
| Aikakatkaisu
| 90 sekuntia | Ei | Kyllä
| Käytä kaksisuuntaista
| Pois | Ei | Kyllä
| WSD
| Ei | Kyllä
| WSD-asetukset
| Ei | Kyllä
| WSD-tulostus
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Käytä monilähetyshakua
| Käytössä | Ei | Kyllä
| LDAP-asetukset
| Ei | Kyllä
| LDAP-asetukset
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Yleisten osoitekirjojen luettelo
| - | Ei | Kyllä
| Yleisen kansion / NAS-asetukset
| Ei | Kyllä
| Julkinen
| Muistin käyttö
| Sallittu | Ei | Kyllä
| Jaettu
| Muistin käyttö
| Sallittu | Ei | Kyllä
| faksinvastaanotto
| Muistin käyttö
| Sallittu | Ei | Kyllä
| Välityspalvelimen asetukset
| Ei | Kyllä
| Välityspalvelimen osoite
| - | Ei | Kyllä
| Käyttäjänimi
| - | Ei | Kyllä
| Salasana
| - | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 8080 | Ei | Kyllä
| Osoite, kun välityspalvelinta ei käytetä
| - | Ei | Kyllä
| Langattomat asetukset
| Ei | Kyllä
| Langattomat asetukset
| - | Ei | Kyllä
| Langattomien asetusten näyttö
| - | Ei | Kyllä
| HTTP-käyttöasetukset
| Ei | Kyllä
| Käyttäjämäärä, joka voi kirjautua samaan aikaan
| 32 | Ei | Kyllä
| Autom. uloskirjausaika
| 60 | Ei | Kyllä
| Näytä kirjautunut käyttäjä
| - | Ei | Kyllä

Takaisin ylös