# TIETOJEN LÄHETTÄMIEN KOPIOINNIN AIKANA

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla voit lähettää faksin kopioinnin aikana, kuvan sähköpostin liitteenä tai tallentaa tietoja verkkokansioon.
Osoite on tallennettava ennalta osoitekirjaan.

- OSOITTEIDEN TALLENNUS SYÖTTÄMÄLLÄ SUORAAN
- OSOITTEIDEN TALLENNUS YLEISELLÄ OSOITEHAULLA

Faksin ja kuvan lähetys käynnistyy kopioinnin jälkeen ja asetukset ovat samat, sillä lähetyksessä käytetään otettua kopiota.
Kaikkien toimintojen tulokset eivät kuitenkaan ehkä ole samat kuin kopioitaessa.

## Toiminta

Kosketa toimintopaneelin [Lähetä ja tulosta] -näppäintä.
Valitse vastaanottaja osoitekirjasta.

- OSOITEKIRJANÄYTTÖ

Kun olet valinnut vastaanottajan, kosketa [Syötä osoite] -näppäintä.
Et voi syöttää osoitetta ohjelmiston näppäimistöllä. Jos vastaanottaja ei ole osoitekirjassa, lisää se osoitekirjaan.

- OSOITTEIDEN TALLENNUS SYÖTTÄMÄLLÄ SUORAAN
- OSOITTEIDEN TALLENNUS YLEISELLÄ OSOITEHAULLA

Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Aseta tarvittaessa kukin kopiointiasetus.
Näitä kopiointiasetuksia käytetään faksilähetyksessä. Jotkin asetukset eivät kuitenkaan ole ehkä käytettävissä kaikissa toiminnoissa.
Voit esikatsella skannatun alkuperäisen koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Lähetys käynnistyy kopioinnin jälkeen.
Et voi esikatsella asetuksia kopioinnin jälkeen ennen lähetystä.
Takaisin ylös