# HETI KUN ETÄTYÖ ON VALMIS, SIIRRY AUTOMAATTISEEN VIRRANSAMMUTUSTILAAN.

Kun Ajastinsammutus-tilassa tulostetaan vastaanotettuja faksitietoja, laitteen virta kytkeytyy päälle, ja laite palaa sitten Ajastinsammutus-tilaan heti, kun työ on tulostettu.
Automaattisen virransammutustilan asettaminen heti, kun etätyö on valmis:
Valitse asetustilassa [Virransäästö] → [Virranhallinta-asetus] → [Siirry automaattiseen virransammutustilaan, heti kun etätyö on valmis].
Takaisin ylös