# PIKA-ASETUKSET

Valitse minimiasetukset, jotka vaaditaan laitteen verkkoon yhdistämiselle.
IPv4-asetukset
Kun käytetään laitetta TCP/IP (IPv4) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.
DHCP/BOOTP
Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol) -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti.
DHCP/BOOTP-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.
Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista valita TCP/IP käyttöön.
RARP
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää RARP-protokollaa.
IPv4-osoite
Syötä laitteen IP-osoite.
Aliverkon peite
Syötä IP-aliverkon peite.
Oletusyhdyskäytävä
Syötä oletusyhdyskäytävän osoite.
IPv6-asetukset
Kun laitetta käytetään TCP/IP (IPv6) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.
IPv6
Ota tämä asetus käyttöön.
DHCPv6
Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti.
Manuaal. osoite / etuliitteen pituus
Syötä laitteen IP-osoite ja etuliitteen pituus (0–128).
Oletusyhdyskäytävä
Oletusyhdyskäytävä

- DHCPv6-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

- Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista valita TCP/IP käyttöön.
- IPv6-ympäristössä laite voi käyttää LPD- tai IPP-protokollaa.

Verkon nimiasetukset
Laitteen nimi
Syötä laitteen nimi.
Palvelimen Nimi
Syötä palvelimen nimi.
DNS-asetukset
Ensisijainen palvelin
Syötä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
Toissijainen palvelin
Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
Palvelimen Nimi
Syötä valitun DNS-palvelimen verkkotunnus.
SMTP-asetukset
Ensisijainen palvelin
Syötä ensisijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Lähdeosoite
Jos tietojen lähetys epäonnistuu, palvelin saattaa palauttaa toimittamattoman sähköpostin. Syötä sähköpostisoite (vain yksi) tällaisten toimittamattomien sähköpostien vastaanottamista varten. Osoitteen kannattaa yleensä olla pääkäyttäjän sähköpostiosoite.
SSL-käyttöön
Jos on valittu , TLS-salattua SMTP-yhteyttä voidaan käyttää STARTTLS-komennolla.
Tämä edellyttää, että palvelin tukee STARTTLS-komentoa.
Salli SSL-salattu yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin SMTP-yhteyden portin numero.
SMTP-todennus
Jos on valittuna, SMTP-palvelimen todennus suoritetaan.
Käyttäjänimi
Syötä käyttäjänimi.
Salasana
Syötä salasana.
Salasanan vaihtaminen
Vaihda salasana valitsemalla .
Yhteystesti
Testaa yhteys SMTP-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-painiketta.
LDAP-asetukset
Nimi
Syötä osoitekirjanimi.
Oletusosoitteen asetus
Asettaa haun oletusasetukset LDAP-hakemistopuun tietyn alueen hakua varten.
Esimerkki: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Syötteet tulee erottaa toisistaan puolipisteellä tai pilkulla.
LDAP-palvelin
Syötä LDAP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Käyttäjänimi
Syötä tilin nimi LDAP-asetuksia varten.
Salasana
Syötä salasana.
Salasanan vaihtaminen
Vaihda salasana valitsemalla .
Todennus
Valitse todennuspalvelin pudotusvalikosta.
KDC-palvelin
Syötä Kerberos-todennuspalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Alue
Syötä Kerberos-palvelimen alue.
SSL-käyttöön
Jos on valittuna, SSL-salattu yhteys on käytössä.
Yhteystesti
Testaa yhteys LDAP-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-painiketta.
Yleisen kansion / NAS-asetukset
Valitse kullekin vaihtoehdolle [Pois käytöstä], jos tallennusta ei käytetä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa ”VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE”.
Takaisin ylös