# LANGATTOMAT ASETUKSET

Se antaa käyttöoikeudet verkkoon langattoman lähiverkon kautta.
Asetukset tallennetaan napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.
Langattomat asetukset
Otetaan langaton LAN-verkko käyttöön tai poistetaan se käytöstä ja näytetään langattoman LAN-verkon tila.
Yhdistämistavan vaihto
Vaihtaa infrastruktuuritilan ja tukiasematilan välillä vastatakseen käytettyä langattoman lähiverkon ympäristöä.
Nyk. Asetus
Näyttää asetukset, kuten langattoman LAN-verkon SSID ja suojaustapa. Jos langaton LAN-verkko on käytössä, esiin tulee "--".
Nykyinen langaton tila
Tämä näyttää langattoman LAN-verkon vastaanottotason (maks. 100) ja IP-osoitteet.
Näytä langattomien asetusten näyttö
Napsauta [Asetus]-painiketta.
Langattomien asetusten näytössä voit määrittää langattoman LAN-verkon SSID:n, suojaustavan, salauksen ja suojausavaimen.
Langattomien asetusten alustus
Napsauta [Alusta]-painiketta.
SSID-, suojaustapa-, salaus- ja suojausavainasetukset alustetaan.
Langattomien asetusten näyttö
Määritä langattoman LAN-verkon SSID, suojaustapa, salaus ja suojausavain.
Asetukset tallennetaan napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.
SSID
Anna SSID käyttämällä korkeintaan 32 merkkiä.
Suojaustapa
Valitse suojaustapa.
Salaus
Valitse salaustyyppi.
Suojausavain
Syötä suojausavain.

Suojaustapa | Suojausavain
--- | ---
WEP 64-bittinen | 5 merkkiä tai 10-merkkinen heksadesimaalinumero
WEP 128-bittinen | 13 merkkiä tai 26-merkkinen heksadesimaalinumero
WAP/WAP2 | 8 - 63 merkkiä tai 64-bittinen heksadesimaalinumero

Näytä suojausavain
Jos asetuksena on PÄÄLLÄ, suojausavain näkyy.
Laitteen IP-osoite
Käytä tätä asetusta tukiasematilassa. Syötä IP-osoite.
Käytettävä kanava
Käytä tätä asetusta tukiasematilassa. Valitse langattomassa lähiverkossa käytettävä kanava.
Tulostuksen lähetys
Käytä tätä asetusta tukiasematilassa. Määritä tulostuksen lähetys.
Kaistanleveys
Käytä tätä asetusta tukiasematilassa, kun yhteystila on "11n". Valitse käytettävä kaistanleveys.
IP-osoitteen jakelualueen asetus
Käytä tätä asetusta tukiasematilassa. Määritä IP-osoitteelle käytettävä alue.
Takaisin ylös