# VÄLILEHTIEN LISÄYS TULOSTETTAESSA KALVOLLE(KALVOJEN VÄLILEHDET)

## Yleiskatsaus

Tulostettaessa kalvolle tämä toiminto estää kalvoja liimautumasta yhteen lisäämällä paperiarkin kaikkien kalvon väliin. Tarvittaessa kalvolle tulostettu sisältö voidaan tulostaa myös lisätylle paperiarkille.
Kalvot täytyy lisätä ohisyöttötasolle.

## Toiminta

Windows
Napsauta [Erikoistoiminnot]-välilehteä.
Valitse [Kalvojen välilehdet] ja napsauta [Asetukset]-painiketta.
Valitse kalvojen välilehtien lisäämisasetukset.
Kun [Tulostettu]-valintaruudun asetuksena on , laite tulostaa kalvolle tulostetun sisällön myös välilehdelle. Valitse tarvittaessa paperikasetti ja -tyyppi.
Aseta ohisyöttötason paperityypiksi [Kalvo] ja aseta kalvoja ohisyöttötasoon.

Macintosh
Valitse [Kirjoittimen ominaisuudet].
Valitse [Kalvojen välilehdet] kohdassa [Toiminnon asetus].
Valitse kalvojen välilehtien lisäämisasetukset.
Kun [Tulosta] on valittu kohdassa "Kalvojen Välilehdet", laite tulostaa kalvolle tulostetun sisällön myös välilehdelle. Valitse tarvittaessa paperikasetti ja -tyyppi.
Aseta ohisyöttötason paperityypiksi [Kalvo] ja aseta kalvoja ohisyöttötasoon.
Takaisin ylös