================================================================== 
 
 SHARP AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F   AJURIN LUEMINUT-TIEDOSTO 
 
================================================================== 

Kiitos, että olet ostanut Sharp Digital MFP:n. Lue tämä dokumentti 
ennen kuin asennat tulostimen ajurin. Se sisältää uusinta tietoa, 
jota ei kerrota Online -opaskirjassa tai Online Ohjeessa. 

================================================================== 
 
 Sisällys 
 
================================================================== 

- Käyttöjärjestelmät 
- Liitäntäkaapelit 
- SHARP tulostimen ajurin versiotiedotteet 
- SHARP skannerin ajurin versiotiedotteet 

================================================================== 
 
Käyttöjärjestelmät 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tulostimen ajuri 
 
----------------------------------------------------------------- 

AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F tulostimen ajuria voidaan 
käyttää vain seuraavissa käyttöjärjestelmissä: 

   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 

(Windows NT 4.0 ja Windows 95 tukevat vain rinnakkaisporttia) 
   Microsoft Windows 95 
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (Service pack 5 tai uudempi) 

Tulostusta MS-DOS -tilassa, MS-DOS kehotteesta tai komento- 
kehotteesta ei tueta. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Skannerin ajuri 
 
----------------------------------------------------------------- 

AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F skannerin ajuria voidaan 
käyttää vain seuraavissa käyttöjärjestelmissä: 

   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 

Skannausta USB1.1 tai USB2.0 -porttien kautta tuetaan 
kaikissa käyttöjärjestelmissä, mutta rinnakkaisporttia 
ei tueta. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                          Liitäntäkaapelit 
 
----------------------------------------------------------------- 

Tähän laitteeseen ei kuulu tulostinkaapelia. Käytä USB-kaapelia 
tai suojattua kaksisuuntaista rinnakkaiskaapelia (IEEE 1284  
-yhteensopiva), joka ei ole yli 2 m pitkä. 

================================================================== 
 
SHARP Tulostimen ajurin versiotiedotteet 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tulostimen ajurin käyttö muiden tulostimen ajurien kanssa 
 
------------------------------------------------------------------ 

Jos tietokoneeseesi on jo asennettu toinen Windows 
Printer System - ajuri, SHARP AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F 
-sarjan tulostimen ajuri ei ehkä toimi oikein. 
Välttääksesi tämän ongelman vaihda aikaisemman tulostimen ajurin 
portin asetus, ja asenna sitten SHARP AR-168S/168D168N/168L/M150 
/M155/158F -tulostimen ajuri. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Vihje 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Jos sinulla on onglemia monimutkaisten tai suurikokoisten 
  asiakirjojen tulostamisessa Windows 95/98/Me-järjestelmässä,  
  kokeile seuraavaa: 
  (1) Avaa "SHARP AR-***" Ominaisuudet. 
  (2) Valitse "Tiedot" -välilehti. 
  (3) Klikkaa "Taustatulostus..." -painiketta. 
  (4) Valitse "Taustatulostusdatan muoto:"-listalta "RAW". 
  (5) Napsauta "OK" -painiketta. 
  (6) Napsauta "OK" -painiketta. 
      =>Muutos on valmis. 

- Kun olet asentanut MFP -ajurin, voit yhdistää laitteen toisenlaiseen 
  USB-porttiin ja asentaa MFP -ajurin tähän USB-porttiin näytölle 
  ilmestyvän Plug and Play -ikkunan avulla. Kun tulostat tai skannaat, 
  valitse oikea tulostimen ajuri tai skannerin ajuri käyttämällesi 
  portille Online opaskirjan ohjeiden mukaan. 

- Mikäli mahdollista, pyri käyttämään uusimpia sovellus- 
  ohjelmistojen versioita, jotka ovat yhteensopivia käyttö- 
  järjestelmän kanssa. 

- Sovellusohjelmiston vanhalla versiolla luotu dokumentti 
  ei välttämättä tulostu oikein, jos se tulostetaan ohjelmiston 
  uudemmasta versiosta. Yritä tällöin tallettaa dokumentti uudella 
  versiolla ja tulosta se tämän jälkeen. 

- Kun MFP:n liitäntäporttia muutetaan, ikoni "SHARP AR-***(Kopio2)" 
  luodaan tulostimen kansioon. 
  Estääksesi tulostamisen väärälle portille, nimeä tulostin uudelleen 
  tunnistaaksesi portin, johon se on yhdistetty. 

- Kirkkaanväriset merkit tai viivat (keltainen, vaaleansininen jne.) 
  eivät välttämättä näy tulosteessa. Kokeile tällöin seuraavaa: 

 (A) Teksti, joka sisältää vain merkkejä/viivoja, jotka on luotu 
     CAD-ohjelmistolla: 
     Valitse "2-sävy tulostus" -ruutu "Lisäasetukset" - 
     välilehdeltä ennen tulostusta. 
     (Tässä tapauksessa osat, joissa on valokuvia, värillisiä 
     merkkejä ja viivoja päällekkäin, tulostuvat mustina.) 

 (B) Teksti, joka sisältää valokuvia, värillisiä merkkejä ja  
     viivoja: 
     Vähennä "Kirkkaus" -asetusta "Kuvan säätö" -viestiruudusta, 
     joka ilmestyy kun valitset "Kuvan säätö" -näppäimen 
     "Lisäasetukset" -välilehdeltä. 
     (Tämä muuttaa koko tulostetun kuvan kirkkauden.) 

 (C) Muut tapaukset 
     Jos toimit yllä olevien ohjeiden mukaan, mutta tulostusjälki 
     ei silti ole toivotunlainen, muuta merkin tai viivan väriä, 
     tai tee siitä paksumpi muuttamalla sovellusohjelman avulla 
     fonttia tai viivaa 

- Kun tulostat testisivun valitsemalla "Tulosta testisivu" 
  tulostimen ajurin ominaisuuksista, "Kyllä" ilmestyy 
  "Väritulostus" -kohtaan; tämä on kuitenkin tarkoitettu vain 
  parantamaan rasteritulostuksen laatua. Laitteella 
  voidaan tulostaa vain mustavalkoisia tulosteita. 

- Kun "Moniotostulostus"-kohtaan on valittu "2 otosta" tai 
  "4 otosta", tai kun "Tulostuslaatu" -asetusta muutetaan, 
  rivinvaihtojen paikka voi vaihtua. Säädä tällöin merkin kokoa 
  ja/tai marginaaleja ja käytä sovellusohjelmiston "Tulostuksen 
  esikatselu" tai "Näytä sivun asetukset" - toimintoa tarkistaaksesi 
  tulosteen asetukset ennen tulostusta. 

- Jos tulostat Windows NT 4.0 tai Windows 2000 käyttöjärjestelmässä, 
  tulostusjonossa esitettyä "sivujen määrä" -kohtaa ei välttämättä 
  päivitetä automaattisesti. Voit painaa F5-näppäintä päivittääksesi 
  esitetyn lukumäärän. 

- Kun "Paperi" -välilehden "Sovita sivulle" -toimintoa käytetään, 
  suurennus tai pienennys lasketaan "Paperi" -välilehden 
  "Paperikoko" -kohdan mukaan, ei sovelluksen paperikoon mukaan. 
  Tästä syystä tätä toimintoa käytettäessä varmista, että 
  "Paperikoko" "Paperi" -välilehdellä on sama kuin sovelluksen 
  paperikoko. 

- Vesileiman paikka, koko ja väri, jotka näkyvät vesileiman 
  esikatselussa ("Vesileimat" -välilehden vasemmalla puolella) 
  ajurin ominaisuuksissa saattavat olla erilaiset tulosteessa. 
  Käytä esikatselua vain suuntaa-antavana ohjeena. 

- Jos moniotostulostus on valittu "Pääasetukset" -välilehdellä 
  silloin kun vesileima on valittuna, ilmestyy kuva (paperin kuva 
  "Pääasetukset", "Paperi", ja "Lisäasetukset" -välilehtien 
  vasemmassa yläkulmassa), joka osoittaa, että paperille tulostuu 
  yksi vesileima. Kuvalla ilmoitetaan vain, että vesileima on 
  valittu; se ei osoita valmista tulostetta. Vesileima tulostuu 
  dokumentin jokaiselle sivulle. 
  Kun esim. monisivuinen dokumentti tulostetaan käyttämällä 
  2-otostulostusta, jokaiselle arkille tulostuu kaksi 
  vesileimaa. 

- Käytettäessä mukautettu paperikokoa valitse ohisyöttötaso. 

- Tämä ajuri sisältää toiminnon, joka pienentää automaattisesti 
  kokoon A3 tai B4 muotoillut asiakirjat A4 (letter) -kokoon 
  ennen tulostamista. 
  Jos pienennnys ei tapahdu oikein A3, B4, ledger, tai 8K -asiakirjoja 
  jostakin sovelluksesta tulostettaessa,kokeile seuraavaa: 

 (A) Valitse oikeat asetukset sovelluksen tulostusvalikosta. 
     Jos esimerkiksi tulosta  A3-kokoisen asiakirjan  
     Microsoft Word-ohjelmasta: 

    (1) Valitse "Sivun asetus"  Wordin "Tiedosto" -valikosta. 
    (2) Klikkaa  "OK" -näppäintä. 
        Jos näkyviin tulee viesti, jonka mukaan marginaaliasetukset 
        eivät kelpaa, klikkaa  "Ohita" -painiketta. 
    (3) Valitse "Tulosta..." Wordin  "Tiedosto" -valikosta. 
    (4) Klikkaa  "Ominaisuudet" -näppäintä. 
    (5) Valitse  "Paperi". 
    (6) Aseta "Paperikoko" asikirjan koon mukaan: 
        "A3 (Sovita sivulle)". 
    (7) Klikkaa  "OK" -näppäintä. 
    (8) Klikkaa  "OK" -näppäintä 
        ===> Tulostus alkaa. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tiettyjä sovellusohjelmistoja koskevia rajoituksia 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Kun muokkaat useita dokumentteja samaan aikaan MS-Word 2000 tai 
  uudempi -ohjelmassa, tulostimen ominaisuuksien avaaminen ja 
  yhden dokumentin tulostinasetusten muuttaminen saattaa aiheuttaa 
  muutoksia muidenkin dokumenttien tulostinasetuksiin. Tässä  
  tapauksessa aseta tulostinasetukset uudelleen ennen 
  jokaisen dokumentin tulostamista. 

- Jos dokumentti tulostetaan käyttäen suurta fonttia MS-Wordissa 
  ja muissa sovelluksissa, Windows saattaa sulkea sovelluksen. 
  Yli 300 pistettä suuremmat fontit voidaan valita MS-Wordissa, 
  älä kuitenkaan käytä yli 300 pistettä suurempaa fonttia 
  tulostamiseen. 
  Kun käytät suurta fonttia dokumentissa, suosittelemme, että 
  tallennat dokumentin usein, jotta tekemäsi muutokset eivät häviä. 

- Excel-työkirjassa käytetyt värilliset merkit saattavat tulostua 
  mustina. Jos haluat tulostaa merkit harmaasävyinä, valitse 
  "Tulostuslaatu" -kohtaan "Valokuva" ajurin omaisuuksien 
  "Lisäasetukset" -välilehdellä. 

- Varjostukset ja täytöt eivät välttämättä näy oikein tulostettaessa 
  Excel-ohjelmasta. Valitse tällöin  "Valokuva" kohtaan 
  "Tulostuslaatu" ajurin ominaisuuksien "Lisäasetukset" -välilehdellä. 

- Jotkut englantilaiset fontit eivät tulostu oikein WordPadista. 
  Käytä tällöin toista tekstinkäsittelyohjelmaa (MS-Word, jne.) 

- WordPadissa tulostus ei tapahdu oikein, jos määrittelet 
  tulostettavien sivujen alkavan toiselta sivulta. Valitse tällöin 
  tulostettaviksi sivuiksi "Kaikki". 

- Jos käytät Acrobat Reader 5.0 tai uudempaa, vaakasuora asiakirja 
  saattaa tulostua eri suuntaisesti kuin muissa sovelluksissa. 
  Poista tällöin valinta "Käännä ja keskitä sivut automaattisesti" 
  tulostimen viestiruudusta ennen tulostusta. 

- Kaikki graafinen sisältö ei välttämättä tulostu oikein Internet 
  Explorerista. Valitse tällöin "Valokuva" "Tulostuslaatu" -kohtaan 
  "Lisäasetukset -välilehdellä ajurin ominaisuuksissa. 

- Power Point -asiakirjan grafiikka saattaa tulostua mustana, kokeile 
  seuraavaa: 
    (1) Valitse "Tulosta" Power Pointin "Tiedosto" -valikosta. 
    (2) Ota Harmaasävy-toiminta pois käytöstä Tulostuksen 
        viestiruudussa. 
    (3) Klikkaa "OK". 
        ===> Tulostus alkaa. 

- Kirkkaanväriset merkit tai viivat (keltainen, vaaleansininen, 
  vaaleanharmaa jne.) eivät välttämättä näy tulostettaessa Power 
  Point-ohjelmasta. 
  Valitse tällöin "Tulostuslaatu"- kohtaan "Valokuva" ajurin 
  ominaisuuksien "Lisäasetukset" -välilehdellä. 

- Yllä olevat rajoitukset olivat tiedossa tätä dokumenttia 
  kirjoitettaessa. 

================================================================== 
 
SHARP Skannerin ajurin versiotiedotteet 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
Käyttöympäristöstä 
 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Näyttö 
  Video 800 x 600 SVGA 256 väriä tai enemmän. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Skannerin käyttöä koskevia tärkeitä huomautuksia 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Selector käynnistyy, kun kaksi tai useampia laitteita on  
  yhdistetty PC:hen ja TWAIN-ajuri käynnistetään PC:stä. 
  Valitse oikea laite ja aloita käyttö. 
  Kun kaksi tai useampia laitteita on yhdistetty PC:hen, laitteen 
  skannausnäppäimellä tehtyä lukua ei välttämättä voida suorittaa. 
  Yhdistä tällöin vain yksi laite PC:hen. 

- Jotkut OCR-ohjelmat vaativat erilaiset ohjelma-asetukset 
  toimiakseen oikein. Tarkista Twain-ajuri ja/tai OCR-asetukset, 
  jos ongelmia esiintyy. 

- Jos kuva skannataan käyttämällä "Kuvan alue" -vaihtoehtoa 
  skannausalueena, skannatun kuvan ominaisuudet eivät välttämättä 
  näytä kuvan kokoa. 

- Laitteen lämpenemisen aikana suoritettu skannaus WIA-ajurin 
  kautta saattaa aiheuttaa virheviestin. 
  Yritä tällöin uudestaan kun laitteen "Virransäästötilan" osoitin 
  sammuu. 

- Sovellusohjelmistojen uusimmat versiot ovat paremmin 
  yhteensopivia skannausjärjestelmien kanssa. 

- Asetuksista riippuen esikatselukuvan laatu ei vastaa lopullisen 
  skannauskuvan laatua. 

- Jotkut sovellukset eivät tue skannausta korkealla resoluutiolla. 
  Yritä tällöin pienentää resoluutiota. 

- Kun tilaruudussa lukee "Käsitellään...", laitteen peruutusnäppäimen 
  toiminta saattaa viivästyä. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön. 

------------------------------------------------------------------ 
 
SHARP Corporation ei takaa tässä dokumentissa tai ohjelmistossa 
annettujen tietojen sopivuutta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän tulostimen ja skannerin ajurin käyttöön 
 
------------------------------------------------------------------ 

Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin 
rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 
"Windows" on lyhennys nimestä "Microsoft Windows käyttöjärjestelmä". 

Muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat kyseessä olevien 
yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
 
------------------------------------------------------------------
               Copyright (C) 2004-2005 SHARP Corporation 
