# VÄLILEHTIARKKIEN LISÄÄMINEN KALVOJEN VÄLIIN(KALVOJEN VÄLILEHDET)

## Yleiskatsaus

Kopioitaessa kalvoja ne saattavat tarttua toisiinsa staattisen sähkön vaikutuksesta.
Tämä toiminto lisää automaattisesti kalvojen väliin paperiarkin, jolloin kalvot eivät tartu toisiinsa ja niitä on helppo käsitellä.
Välilehtiarkeille voidaan myös kopioida.
Kaksipuolisessa kopioinnissa voi käyttää vain "2-puolisesta 1-puol." -toimintoa.

- Kopioiden määrää ei voi valita tässä tilassa.
- Kalvoja voidaan käyttää vain ohisyöttötasolla.

## Toiminta

Aseta kalvo kuvapuoli alaspäin ohisyöttötasolle ja aseta kalvoja laitteeseen.
Kun olet lisännyt kalvon, määritä ohisyöttötason asetukset.

- KOPIOIMINEN OHISYÖTTÖTASOLTA

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Kalvojen välilehdet] -näppäintä.
Kosketa [Päällä]-näppäintä.
Kun kopioit välilehtiarkeille, valitse [Kopioi myös välilehtiarkille] -valintaruudussa asetukseksi .
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Kalvon välilehtiasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös