# VÄLILEHTIARKKIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN(KANNET/VÄLILEHDET)

## Yleiskatsaus

Toiminto lisää paperiarkin tietylle sivulle välilehtiarkkina.
Välilehtiä on kahta tyyppiä. Voit määrittää lisäyskohdat.
Lisää tarvittaessa kannet.
Kun lisäät kansia, katso "KANSIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN".
Esimerkki: lisää A sivun 3 jälkeen ja B sivun 5 jälkeen.
Lehden lisäysesimerkkejä
Seuraavissa esimerkeissä esitetään kopiointitulokset, kun välilehdet lisätään kuuden sivun alkuperäisten yksipuolisten sarjaan tai kolmen sivun alkuperäisten kaksipuolisten sarjaan kahdessa eri kopiointitilassa.
Kopiointitilat

- Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi
- Kaksipuolisen alkuperäisen kopiointi

Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi

Välilehtiarkkiasetusten ehdot | Kopiointitulos
--- | ---
Lisää välilehtiarkki yksipuolisessa kopiointitilassa. | Lisää välilehtiarkki kaksipuolisessa kopiointitilassa.
Ei kopioida | Lisää välilehtiarkin kopioiden 2. ja 3. sivun väliin. |
Yksipuolinen kopiointi | Kopioi alkuperäisen 3. sivun yksipuolisena välilehtiarkille. |
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Kopioi alkuperäisen 3. ja 4. sivun kaksipuolisena välilehtiarkille. |

Kaksipuolisen alkuperäisen kopiointi

Välilehtiarkkiasetusten ehdot | Kopiointitulos
--- | ---
Lisää välilehtiarkki yksipuolisessa kopiointitilassa. | Lisää välilehtiarkki kaksipuolisessa kopiointitilassa.
Ei kopioida | Lisää välilehtiarkin kopioiden 2. ja 3. sivun väliin. |
Yksipuolinen kopiointi | Kopioi alkuperäisen 3. sivun yksipuolisena välilehtiarkille. | * Neljättä alkuperäistä sivua ei kopioida.
KAKSIPUOLINEN KOPIO | Kopioi alkuperäisen 3. ja 4. sivun kaksipuolisena välilehtiarkille. |

- Lisää välilehtiarkit tasolle, ennen kuin käytät kansi- ja välilehtitoimintoa.
- Kun kansi- ja välilehtitoiminto on valittu, aseta alkuperäiset asiakirjojen syöttötasolle, valitse yksi- tai kaksipuolinen kopiointi, kopioiden määrä ja muut tarvittavat kopioasetukset. Kun asetukset on valittu, valitse kannet ja välilehdet.
- Välilehtiarkin on oltava saman kokoinen kuin kopiointikoko.
- Enintään 100 välilehteä voidaan lisätä.

- Valotustasoa ei voi käyttää tässä toiminnossa.
- Huomaa, että kahta välilehteä ei voi lisätä samalle sivulle.
- Kun kaksipuoliset alkuperäiset kopioidaan kaksipuolisina, välilehtiarkkia ei voi lisätä alkuperäisen etu- ja kääntöpuolen väliin.
- Toimintoa ei voi käyttää yhdessä satulanidontatoiminnon kanssa.
- Asetusta ei voi käyttää, kun kansi- ja välilehtitoiminto on poistettu käytöstä asetustilassa.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Kannet/välilehdet]-näppäintä.
Kosketa [Välilehtiarkki]-välilehteä.
Kosketa sivunlisäyksen näyttönäppäintä.
Välilehtityypin A asetukset ovat samat kuin välilehtityypin A.
Syötä numeronäppäimillä sivu, johon haluat lisätä välilehtiarkin, ja kosketa sitten [Syötä]-näppäintä.
Välilehtiarkkien kokonaismäärä näkyy [Syötä]-näppäimen vieressä. Toista nämä vaiheet kullekin välilehtiarkille.
Jos välilehtiarkille on syötetty virheellinen sivunumero:
Kosketa [Sivun asettelu] -näppäintä ja vaihda sivunumero.

- KANSIEN JA VÄLILEHTIARKKIEN SIVUASETTELUN TARKASTAMINEN, MUOKKAAMINEN JA POISTAMINEN

Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Välilehtiarkkien lisäämisen peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Kosketa [Muuta]-näppäintä.
Kun lisäät vain välilehtiarkin A, kosketa [Älä kopioi] -näppäintä.
Kun kopioit välilehtiarkille A, kosketa [Yksipuolinen]- tai [2-puol. kopio] -näppäintä.
Välilehtiarkin muuttaminen:
Kosketa [Paperikaukalo]-näppäintä ja valitse taso, jolle välilehtiarkit on asetettu.
Kun kopioit välilehtiarkin molemmille puolille, et voi käyttää tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia. Jos sille ei kopioida, välilehtipaperi voidaan lisätä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös